#

# i-Manual en línia

- Imprimeix
- Mida de lletra

- Pàgina superior >
- Utilització d’altres equips/Internet >
- Internet/LAN sense fils >
- LAN sense fils

# LAN sense fils

El dispositiu LAN sense fils incorporat permet accedir a Internet i a la xarxa domèstica. Mitjançant aquesta funció, podeu connectar-vos a una xarxa LAN sense fils i gaudir dels avantatges de la connexió a la xarxa en un entorn sense cables.

Internet
Encaminador sense fils
(punt d’accés)
Mòdem
TV

## Connexió a la xarxa LAN sense fils

1. Configureu l’encaminador sense fils (o punt d’accés).

   Per obtenir més informació, consulteu el manual d’instruccions de l’encaminador sense fils (o punt d’accés).

2. Comproveu l’entorn de la xarxa LAN sense fils mitjançant el següent quadre.

####

- Suggeriments per a la transmissió de vídeo suau:
- - Canvieu l’ajustament de l’encaminador sense fils (o punt d’accés) a 802.11n si és possible. Per obtenir més informació sobre com canviar l’ajustament, consulteu el manual d’instruccions de l’encaminador sense fils (o punt d’accés).
- - Si l’ajustament anterior no aporta cap millora, intenteu utilitzar l’adaptador LAN sense fils USB UWA-BR100 i canvieu l’ajustament del vostre encaminador sense fils (o punt d’accés) a 5 GHz, la qual cosa ajudarà a millorar la qualitat de la transmissió de vídeo.

Feu servir una xarxa LAN sense fils segura?
SÍ →
Feu servir un encaminador sense fils (o punt d’accés) que admeti el protocol WPS (Wi-Fi Protected Setup)?
SÍ →
Si l’encaminador sense fils (o punt d’accés) disposa d’un botó WPS, passeu a TIPUS 1.
Si l’encaminador sense fils (o punt d’accés) disposa d’un codi PIN, passeu a TIPUS 2.
Si l’encaminador sense fils (o punt d’accés) disposa d’un botó WPS i un codi PIN, passeu a TIPUS 1.
NO
↓
NO
↓
Passeu a TIPUS 4.
Passeu a TIPUS 3.

## TIPUS 1: xarxa segura mitjançant el botó WPS

1. Comproveu la ubicació del botó WPS de l’encaminador sense fils (o punt d’accés) i verifiqueu-ne l’ús.

2. Premeu HOME i, a continuació, seleccioneu → [Xarxa] → [Configuració de xarxa].
   Apareixerà la pantalla inicial.

3. Seleccioneu [Configuració sense fils] → [WPS (botó del comandament)] i, a continuació, seguiu les instruccions en pantalla.

## TIPUS 2: xarxa segura mitjançant el codi PIN

1. Premeu HOME i, a continuació, seleccioneu → [Xarxa] → [Configuració de xarxa].
   Apareixerà la pantalla inicial.

2. Seleccioneu [Configuració sense fils] → [WPS (PIN)] i, a continuació, seguiu les instruccions en pantalla.

## TIPUS 3: xarxa segura mitjançant l'SSID i la clau de seguretat

1. Comproveu l'SSID (nom de la xarxa sense fils) i la clau de seguretat (clau WEP o WPA) de l’encaminador sense fils (o punt d’accés).
   Si no els sabeu, consulteu el manual d’instruccions de l’encaminador sense fils (o punt d’accés).

2. Premeu HOME i, a continuació, seleccioneu → [Xarxa] → [Configuració de xarxa].
   Apareixerà la pantalla inicial.

3. Seleccioneu [Configuració sense fils] → [Cerca].

4. Seleccioneu una xarxa de la llista de xarxes sense fils detectades i, a continuació, seguiu les instruccions de la pantalla.

## TIPUS 4: xarxa no segura mitjançant només l'SSID

1. Comproveu l'SSID (nom de la xarxa sense fils).
   Si no sabeu l'SSID, consulteu el manual d’instruccions de l’encaminador sense fils (o punt d’accés).

2. Premeu HOME i, a continuació, seleccioneu → [Xarxa] → [Configuració de xarxa].
   Apareixerà la pantalla inicial.

3. Seleccioneu [Configuració sense fils] → [Cerca].

4. Seleccioneu una xarxa de la llista de xarxes sense fils detectades i, a continuació, seguiu les instruccions de la pantalla.

Copyright 2011 Sony Corporation