#

# i-Manual en línia

- Imprimeix
- Mida de lletra

- Pàgina superior >
- Utilització d’altres equips/Internet >
- PC

# PC

Per escoltar música, visualitzar imatges i gaudir d’altres continguts de l’ordinador, connecteu-lo amb cables específics.

Cable D-sub 15 (no subministrat)
Cable d’àudio (no subministrat)
PC
TV

####

- Es recomana utilitzar un cable de PC amb ferrites, com el “Connector D-sub 15” (ref. 1-793-504-11, disponible al Centre de servei tècnic de Sony) o similar.
- Podeu connectar un PC compatible amb HDMI mitjançant un cable HDMI.

## Taula de referència del senyal d’entrada per a PC

- VGA
- - Horitzontal (píxel)/Vertical (línia): 640/480
- - Freqüència horitzontal (kHz)/Freqüència vertical (Hz): 31,5/60
- - Estàndard: VGA
- SVGA
- - Horitzontal (píxel)/Vertical (línia): 800/600
- - Freqüència horitzontal (kHz)/Freqüència vertical (Hz): 37,9/60
- - Estàndard: directrius de VESA
- XGA
- - Horitzontal (píxel)/Vertical (línia): 1.024/768
- - Freqüència horitzontal (kHz)/Freqüència vertical (Hz): 48,4/60
- - Estàndard: directrius de VESA
- WXGA
- - Horitzontal (píxel)/Vertical (línia): 1.280/768, 1.280/768, 1.360/768
- - Freqüència horitzontal (kHz)/Freqüència vertical (Hz): 47,4/60; 47,8/60; 47,7/60
- - Estàndard: VESA
- SXGA (només el model de Full HD)
- - Horitzontal (píxel)/Vertical (línia): 1.280/1.024
- - Freqüència horitzontal (kHz)/Freqüència vertical (Hz): 64,0/60
- - Estàndard: VESA
- HDTV* (només el model de Full HD)
- - Horitzontal (píxel)/Vertical (línia): 1.920/1.080
- - Freqüència horitzontal (kHz)/Freqüència vertical (Hz): 67,5/60
- - Estàndard: EIA*

####

- L’entrada per a PC del televisor no admet sincronització en verd o sincronització composta.
- L’entrada per a PC del televisor no admet senyals entrellaçats.
- Per a una qualitat d’imatge òptima, es recomana utilitzar els senyals de la taula. En mode Connexió i reproducció, els senyals amb una freqüència vertical de 60 Hz es detectaran automàticament. (És possible que calgui reiniciar el PC).

* Quan s’aplica la sincronització 1080p a l’entrada HDMI es tracta com a sincronització de vídeo i no com a sincronització de PC. Això afectarà els ajustaments d'[Ajustaments del sistema] i [Pantalla]. Per veure continguts del PC, definiu [Selecció d'escena] a [Gràfics], [Format de pantalla] a [Complet] i [Àrea de pantalla] a [Píxel complet]. ([Àrea de pantalla] es pot configurar només quan [Àrea de pantalla automàtica] està definida a [No]).

Copyright 2011 Sony Corporation