#

# Příručka i-Manual online

- Tisk
- Velikost písma

- Horní stránka >
- Funkce televizoru „BRAVIA“ >
- Bezdrátová LAN

# Bezdrátová LAN

Poskytuje televizi bezdrátové připojení.

Vestavěné bezdrátové zařízení LAN umožňuje přístup k Internetu a vaší domácí síti. Pomocí této funkce se můžete připojit k bezdrátové síti LAN a užívat si výhod používání sítě v bezdrátovém prostředí.

Internet
Bezdrátový router
(přístupový bod)
Modem
TV

## Připojení k bezdrátové síti LAN

1. Nastavte váš bezdrátový router (nebo přístupový bod).

   Podrobnosti najdete v návodu k obsluze vašeho bezdrátového routeru (nebo přístupového bodu).

2. Zkontrolujte prostředí bezdrátové sítě LAN pomocí následujícího diagramu.

####

- Tipy pro plynulé streamování videa:
- - Je-li to možné, změňte nastavení svého bezdrátového routeru (nebo přístupového bodu) na 802.11n. Podrobnosti o změně nastavení najdete v návodu k obsluze vašeho bezdrátového routeru (nebo přístupového bodu).
- - Pokud po provedení výše uvedeného postupu nezaznamenáte zlepšení, zkuste použít USB adaptér bezdrátové sítě LAN UWA-BR100 a změnit nastavení svého bezdrátového routeru (nebo přístupového bodu) na 5 GHz, což může napomoci zlepšení kvality streamování videa.

Používáte zabezpečenou bezdrátovou síť LAN?
ANO →
Používáte bezdrátový router (nebo přístupový bod), který je kompatibilní s protokolem WPS (Wi-Fi Protected Setup)?
ANO →
Pokud má váš bezdrátový router (nebo přístupový bod) tlačítko WPS, přejděte k části TYP 1.
Pokud má váš bezdrátový router (nebo přístupový bod) kód PIN, přejděte k části TYP 2.
Pokud má váš bezdrátový router (nebo přístupový bod) tlačítko WPS i kód PIN, přejděte k části TYP 1.
NE
↓
NE
↓
Přejděte k části TYP 4.
Přejděte k části TYP 3.

## TYP 1: Zabezpečená síť používající tlačítko WPS

1. Zkontrolujte na bezdrátovém routeru (nebo přístupovém bodu) umístění tlačítka WPS a ověřte způsob jeho používání.

2. Stiskněte tlačítko HOME a potom vyberte položky → [Síť] → [Nastavení sítě].
   Objeví se úvodní obrazovka.

3. Vyberte položky [Bezdrátové nastavení] → [WPS (tlačítko)] a potom pokračujte podle pokynů na obrazovce.

## TYP 2: Zabezpečená síť používající kód PIN

1. Stiskněte tlačítko HOME a potom vyberte položky → [Síť] → [Nastavení sítě].
   Objeví se úvodní obrazovka.

2. Vyberte položky [Bezdrátové nastavení] → [WPS (PIN)] a potom pokračujte podle pokynů na obrazovce.

## TYP 3: Zabezpečená síť používající identifikátor SSID a bezpečnostní klíč

1. Zkontrolujte SSID (název bezdrátové sítě) a bezpečnostní klíč (klíč WEP nebo WPA) bezdrátového routeru (nebo přístupového bodu).
   Pokud je neznáte, přečtěte si návod k obsluze vašeho bezdrátového routeru (nebo přístupového bodu).

2. Stiskněte tlačítko HOME a potom vyberte položky → [Síť] → [Nastavení sítě].
   Objeví se úvodní obrazovka.

3. Vyberte možnost [Bezdrátové nastavení] → [Skenovat].

4. Ze seznamu zjištěných bezdrátových sítí vyberte požadovanou síť a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.

## TYP 4: Nezabezpečená síť používající pouze identifikátor SSID

1. Zkontrolujte SSID (název bezdrátové sítě).
   Pokud SSID neznáte, přečtěte si návod k obsluze vašeho bezdrátového routeru (nebo přístupového bodu).

2. Stiskněte tlačítko HOME a potom vyberte položky → [Síť] → [Nastavení sítě].
   Objeví se úvodní obrazovka.

3. Vyberte možnost [Bezdrátové nastavení] → [Skenovat].

4. Ze seznamu zjištěných bezdrátových sítí vyberte požadovanou síť a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.

Copyright 2011 Sony Corporation