#

# i-Manual onlain

- Prindi
- Fondi suurus

- Esileht >
- Osade kirjeldus >
- Paremal

# Paremal

- USB 1
- CAM (Conditional Access Module, tingimusliku juurdepääsu moodul)
- USB 2 (HDD REC)
- HDMI IN 2/3
- AUDIO OUT/
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- / PC IN

1. USB 1

   Võimaldab teil nautida USB-seadmesse salvestatud foto-, muusika- ja videofaile.

   ####

   - USB HDD-le salvestamisel ühendage pesaga USB 2 (HDD REC). Pesaga USB 1 ühendatud USB HDD-seadmes pole salvestamine ega taasesitus võimalik.
2. CAM (Conditional Access Module, tingimusliku juurdepääsu moodul)

   Annab juurdepääsu tasulistele teleteenustele. Vaadake üksikasju CAM-i komplektis olevast kasutusjuhendist.

   ####

   - Ärge sisestage kiipkaarti otse teleri CAM-i pilusse. See tuleb sobitada volitatud edasimüüja pakutavasse Conditional Access Module'isse (tingimusliku juurdepääsu moodul).
   - Mõnes riigis/piirkonnas pole CAM toetatud. Küsige volitatud edasimüüjalt.
3. USB 2 (HDD REC)

   Võimaldab nautida USB-seadmesse salvestatud foto-, muusika- ja videofaile ning salvestada digitaalleviedastust välisele USB HDD-seadmele.

4. HDMI IN 2/3

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) pakub tihendamata täisdigitaalset heli-/videoliidest teleri ja HDMI-ga ühilduva heli-/videoseadme vahel. Kui ühendate funktsiooniga „HDMI juhtimine” ühilduva seadme, toetatakse suhtlust ka viimasega.

   ####

   - Kasutage kindlasti ainult autentset HDMI-kaablit, millel on HDMI logo.
   - Tehnoloogiaga Audio Return Channel (ARC) ühilduva digitaalse helisüsteemi ühendamisel kasutage teleri alaosas asuvat pesa HDMI IN 1. Kui mitte, on vaja täiendavat ühendust pesaga DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Kui seadmel on DVI-pesa, ühendage see pesaga HDMI IN 4, kasutades DVI-HDMI adapterliidest (pole komplektis), ja ühendage seadme heliväljundi pesad pesaga PC/HDMI 4 AUDIO IN, mis asub liideses PC IN.
5. AUDIO OUT/

   Ühendage helikaabli või kõrvaklappidega. Võimaldab kuulata teleri heli stereosüsteemi või kõrvaklappide kaudu.
   Kõrvaklappide või välise helisüsteemi heliväljundiks seadistamiseks vajutage nuppu HOME, valige → [Heli] → [Kõrvaklapid/heliväljund].

   ####

   - Seade [Heliväljund] määramisel suvandis [Kõrvaklapid/heliväljund] valige [Fikseeritud] või [Muudetav], vajutage HOME, valige → [Heli] → [Heliväljund].
6. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Võimaldab kuulata teleri heli ühendatud digitaalsisendiga kodukinosüsteemist.

7. / PC IN

   Ühendage ferriitidega arvutikaabli ja helikaabliga.

   ####

   - Soovitatav on kasutada ferriitidega arvutikaablit, nagu „Connector, D-sub 15” (viide 1-793-504-11, saadaval Sony teeninduskeskuses), või mõnd samaväärset.

Copyright 2011 Sony Corporation