#

# i-Manual onlain

- Prindi
- Fondi suurus

- Esileht >
- Osade kirjeldus >
- Ees

# Ees

- Valgusandur
- Kaugjuhtimispuldi sensor
- (Pildi väljalülitus / taimer)
- (Ooterežiim)
- I (Toide)
- Intelligentne kohaloleku andur
- 3D-sünkrosaatja

1. Valgusandur

   Tuvastab ruumi valgustustaseme ja reguleerib vastavalt ekraani heledust.

   Ärge asetage midagi anduri lähedusse. Muidu võib selle töö olla häiritud.

2. Kaugjuhtimispuldi sensor

   Võtab kaugjuhtimispuldist signaale vastu.

   Ärge asetage midagi anduri lähedusse. Muidu võib selle töö olla häiritud.

3. (Pildi väljalülitus / taimer)

   Süttib roheliselt, kui valite suvandi [Pilt ära].

   Süttib oranžilt, kui seadistate taimeri.

   Süttib ja/või vilgub tarkvaravärskenduse ajal oranžilt.

   Süttib oranžilt, kui seadistate USB HDD-seadmes või SCART-ühendusega ühendatud seadmes taimersalvestuse.

   ####

   - USB HDD salvestusfunktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt mudelist/piirkonnast/riigist.
4. (Ooterežiim)

   Süttib punaselt, kui teler on ooterežiimis, arvuti energiasäästurežiimis või tarkvaravärskenduse ajal.

5. I (Toide)

   Süttib roheliselt, kui teler on sees.

   Süttib punaselt, kui pooleli on taimersalvestus USB HDD-seadmele või SCART-ühendusega ühendatud seadmele.

   ####

   - USB HDD salvestusfunktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt mudelist/piirkonnast/riigist.
6. Intelligentne kohaloleku andur

   Tuvastab näojooni ja vaatajate liigutusi.

   ####

   - Ärge asetage midagi anduri lähedusse. Muidu võib selle töö olla häiritud.
7. 3D-sünkrosaatja

   Väljastab 3D-sünkrosignaali.

   ####

   - Ärge asetage midagi 3D-sünkrosaatja ette. Muidu võib selle töö olla häiritud.

Copyright 2011 Sony Corporation