#

# Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο i-Manual

- Εκτύπωση
- Μέγεθος γραμματοσειράς

- Επάνω τμήμα σελίδας >
- Αντιμετώπιση προβλημάτων >
- Συμπτώματα εικόνας: Γενικά

# Συμπτώματα εικόνας: Γενικά

- Στην οθόνη εμφανίζονται μικρά μαύρα ή/και φωτεινά σημάδια.
- Οι εικόνες είναι παραμορφωμένες.
- Δεν εμφανίζεται χρώμα εικόνας./Σκοτεινή εικόνα.
- Γίνεται εναλλαγή μεταξύ σκοτεινότητας και φωτεινότητας της οθόνης.
- Δεν εμφανίζεται χρώμα εικόνας από τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στις υποδοχές COMPONENT IN.
- Παραμορφωμένη εικόνα ή/και ήχος.

Στην οθόνη εμφανίζονται μικρά μαύρα ή/και φωτεινά σημάδια.
  - Η εικόνα αποτελείται από pixel. Μικροσκοπικά μαύρα ή/και φωτεινά σημάδια (pixel) στην οθόνη δεν υποδηλώνουν δυσλειτουργία.
Οι εικόνες είναι παραμορφωμένες.
  - Ορίστε το στοιχείο [Motionflow] στην επιλογή [Κανονικό] ή [Όχι]. (Μόνο για μοντέλα συμβατά με [Motionflow].)
  - Αλλάξτε την τρέχουσα ρύθμιση για τη [Λειτουργία Ταινίας] σε μια άλλη ρύθμιση.
  - Ορίστε το στοιχείο [LNA] στη ρύθμιση [Όχι] για βελτιωμένη λήψη εικόνας. (Το στοιχείο [LNA] ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο ανάλογα με την περίσταση.)
  - Ρυθμίστε το στοιχείο [AFT] (Αυτόματος μικροσυντονισμός) για βελτιωμένη εικόνα σε αναλογική λήψη. (Το στοιχείο [AFT] ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο ανάλογα με την περιοχή/χώρα.)
  - Κρατήστε την τηλεόραση μακριά από πηγές θορύβου, όπως π.χ. κινητά τηλέφωνα, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες ή σεσουάρ μαλλιών.
  - Αν χρησιμοποιείτε ένα δίκλωνο καλώδιο 300 ohm, απομακρύνετε το πλεονάζον καλώδιο από την τηλεόραση ή, αντ' αυτού, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ένα ομοαξονικό καλώδιο 75 ohm (δεν παρέχεται). Συνιστάται η χρήση ενός ομοαξονικού καλωδίου 75 ohm υψηλής ποιότητας (καλώδιο με διπλή θωράκιση).
Δεν εμφανίζεται χρώμα εικόνας./Σκοτεινή εικόνα.
  - Επιλέξτε [Επαναφορά ρυθμίσεων] στο στοιχείο [Εικόνα].
  - Εάν ο [Αισθητήρας παρουσίας] οριστεί στη ρύθμιση [Μέτρια], η οθόνη σκουραίνει προσωρινά όταν ο αισθητήρας δεν αναγνωρίζει εκφράσεις προσώπου ή η εικόνα απενεργοποιείται εάν δεν ανιχνευτεί κάποια κίνηση για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. (Μόνο για μοντέλα συμβατά με τον Έξυπνο αισθητήρα παρουσίας.)
Γίνεται εναλλαγή μεταξύ σκοτεινότητας και φωτεινότητας της οθόνης.
  - Εάν ο [Αισθητήρας παρουσίας] οριστεί στη ρύθμιση [Μέτρια], η οθόνη σκουραίνει προσωρινά όταν ο αισθητήρας δεν αναγνωρίζει εκφράσεις προσώπου ή η εικόνα απενεργοποιείται εάν δεν ανιχνευτεί κάποια κίνηση για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. (Μόνο για μοντέλα συμβατά με τον Έξυπνο αισθητήρα παρουσίας.)
Δεν εμφανίζεται χρώμα εικόνας από τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στις υποδοχές COMPONENT IN.
  - Ελέγξτε τη σύνδεση των υποδοχών COMPONENT IN και ελέγξτε εάν οι επαφές είναι πλήρως συνδεδεμένες.
Παραμορφωμένη εικόνα ή/και ήχος.
  - Κρατήστε την τηλεόραση μακριά από πηγές ηλεκτρικού θορύβου, όπως π.χ. αυτοκίνητα, σεσουάρ μαλλιών, μονάδες Wi-Fi, κινητά τηλέφωνα ή οπτικές συσκευές.
  - Κατά την εγκατάσταση προαιρετικών συσκευών, αφήνετε λίγο χώρο ανάμεσα στις συσκευές και την τηλεόραση.
  - Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας/την καλωδιακή σύνδεση.
  - Κρατήστε την κεραία/το καλώδιο καλωδιακής τηλεόρασης μακριά από άλλα καλώδια σύνδεσης.
  - Ρυθμίστε το στοιχείο [AFT] (Αυτόματος μικροσυντονισμός) για βελτιωμένη εικόνα/ήχο σε αναλογική λήψη. (Το στοιχείο [AFT] ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο ανάλογα με την περιοχή/χώρα.)
  - Ορίστε το στοιχείο [LNA] στη ρύθμιση [Όχι] για βελτιωμένη λήψη εικόνας. (Το στοιχείο [LNA] ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο ανάλογα με την περίσταση.)
  - Ορίστε το [Φίλτρο ήχου] στη ρύθμιση [Χαμηλό] ή [Υψηλό] για βελτιωμένο ήχο σε αναλογική λήψη. (Το [Φίλτρο ήχου] ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο ανάλογα με την περιοχή/χώρα.)

Copyright 2011 Sony Corporation