#

# Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο i-Manual

- Εκτύπωση
- Μέγεθος γραμματοσειράς

- Επάνω τμήμα σελίδας >
- Χρήση άλλων συσκευών/Internet >
- Υπολογιστής

# Υπολογιστής

Απολαύστε μουσική, φωτογραφίες και άλλο περιεχόμενο από τον υπολογιστή σας συνδέοντάς τον με τα αποκλειστικά καλώδια.

Καλώδιο D-sub 15 (δεν παρέχεται)
Καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται)
Υπολογιστής
Τηλεόραση

####

- Συνιστάται η χρήση ενός καλωδίου υπολογιστή με φερρίτη, όπως π.χ. του "Connector, D-sub 15" (αρ. αναφ. 1-793-504-11, διατίθεται στο κέντρο εξυπηρέτησης της Sony) ή ενός αντίστοιχου καλωδίου.
- Μπορείτε να συνδέσετε έναν υπολογιστή συμβατό με HDMI με ένα καλώδιο HDMI.

## Πίνακας αναφοράς σημάτων εισόδου υπολογιστή

- VGA
- - Οριζόντια (Pixel)/Κατακόρυφη (Γραμμική): 640/480
- - Οριζόντια συχνότητα (kHz)/Κατακόρυφη συχνότητα (Hz): 31,5/60
- - Πρότυπο: VGA
- SVGA
- - Οριζόντια (Pixel)/Κατακόρυφη (Γραμμική): 800/600
- - Οριζόντια συχνότητα (kHz)/Κατακόρυφη συχνότητα (Hz): 37,9/60
- - Πρότυπο: Οδηγίες VESA
- XGA
- - Οριζόντια (Pixel)/Κατακόρυφη (Γραμμική): 1.024/768
- - Οριζόντια συχνότητα (kHz)/Κατακόρυφη συχνότητα (Hz): 48,4/60
- - Πρότυπο: Οδηγίες VESA
- WXGA
- - Οριζόντια (Pixel)/Κατακόρυφη (Γραμμική): 1.280/768, 1.280/768, 1.360/768
- - Οριζόντια συχνότητα (kHz)/Κατακόρυφη συχνότητα (Hz): 47,4/60, 47,8/60, 47,7/60
- - Πρότυπο: VESA
- SXGA (Μοντέλο Full HD μόνο)
- - Οριζόντια (Pixel)/Κατακόρυφη (Γραμμική): 1.280/1.024
- - Οριζόντια συχνότητα (kHz)/Κατακόρυφη συχνότητα (Hz): 64,0/60
- - Πρότυπο: VESA
- HDTV* (Μοντέλο Full HD μόνο)
- - Οριζόντια (Pixel)/Κατακόρυφη (Γραμμική): 1.920/1.080
- - Οριζόντια συχνότητα (kHz)/Κατακόρυφη συχνότητα (Hz): 67,5/60
- - Πρότυπο: EIA*

####

- Η είσοδος υπολογιστή αυτής της τηλεόρασης δεν υποστηρίζει συγχρονισμό στο πράσινο ή συγχρονισμό composite.
- Η είσοδος υπολογιστή αυτής της τηλεόρασης δεν υποστηρίζει πεπλεγμένα σήματα.
- Για άριστη ποιότητα εικόνας, συνιστάται η χρήση των σημάτων που εμφανίζονται στον πίνακα. Στην επιλογή τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας, τα σήματα με κατακόρυφη συχνότητα 60 Hz θα εντοπίζονται αυτόματα. (Ενδέχεται να είναι απαραίτητη η επανεκκίνηση του υπολογιστή.)

* Ο χρονισμός 1080p όταν εφαρμόζεται στην είσοδο HDMI θα θεωρείται χρονισμός βίντεο και όχι χρονισμός υπολογιστή. Αυτό θα επηρεάζει τις [Ρυθμίσεις Συστήματος] και τη ρύθμιση [Εμφάνιση]. Για προβολή περιεχομένου υπολογιστή, ορίστε την [Επιλογή Σκηνικού] στην επιλογή [Γραφικά], το [Φορμά Οθόνης] στην επιλογή [Πλήρες] και την [Περιοχή Προβολής] στην επιλογή [Full pixel]. (Η ρύθμιση παραμέτρων για την [Περιοχή Προβολής] είναι διαθέσιμη μόνο όταν η [Αυτόματη Προβολή] έχει οριστεί στο [Όχι].)

Copyright 2011 Sony Corporation