#

# Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο i-Manual

- Εκτύπωση
- Μέγεθος γραμματοσειράς

- Επάνω τμήμα σελίδας >
- Χρήση άλλων συσκευών/Internet >
- Internet/Ασύρματο LAN >
- Ενσύρματο LAN

# Ενσύρματο LAN

Μια σύνδεση ενσύρματου LAN σάς επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στο Internet και στο οικιακό σας δίκτυο.

Συνδέστε ένα καλώδιο LAN στην τηλεόρασή σας και, στη συνέχεια, εκτελέστε τη ρύθμιση δικτύου.

Μόντεμ με λειτουργίες δρομολογητή
Internet
Τηλεόραση

## Ρύθμιση δικτύου για ενσύρματο LAN

1. Ρυθμίστε το δρομολογητή LAN που διαθέτετε.

2. Πιέστε το HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε → [Δίκτυο] → [Ρύθμιση δικτύου].
   Εμφανίζεται η οθόνη εκκίνησης.

3. Επιλέξτε [Ενσύρματη ρύθμιση] → [Αυτόμ.] ή [Χρήστης].
   [Αυτόμ.]: Επιτρέπει την αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων του ενσύρματου δικτύου σας.
   [Χρήστης]: Επιτρέπει τη χειροκίνητη ρύθμιση των παραμέτρων της διεύθυνσης IP και του διακομιστή proxy.

4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

####

- Τα στοιχεία ρύθμισης (π.χ. η διεύθυνση IP, η μάσκα υποδικτύου, το DHCP) ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών Internet ή το δρομολογητή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγιών που παρέχει η υπηρεσία παροχής υπηρεσιών Internet ή σε εκείνα που λάβατε με το δρομολογητή σας.

Copyright 2011 Sony Corporation