#

# Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο i-Manual

- Εκτύπωση
- Μέγεθος γραμματοσειράς

- Επάνω τμήμα σελίδας >
- Περιγραφή μερών >
- Κάτω

# Κάτω

- LAN
- / AV1
- AV2, / COMPONENT IN
- HDMI IN 1/4

1. LAN

   Πραγματοποιεί σύνδεση σε ένα υπάρχον δίκτυο χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet.

2. Είσοδος RF που συνδέεται στην καλωδιακή ή την κεραία σας.

   ####

   - Για μοντέλα συμβατά με δορυφορικά προγράμματα, είναι επίσης διαθέσιμη μια δορυφορική είσοδος.
3. / AV1

   Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο προσαρμογέα που παρέχεται.

   Όταν συνδέετε έναν αποκωδικοποιητή αναλογικών σημάτων, ο συντονιστής της τηλεόρασης εξάγει κωδικοποιημένα σήματα προς τον αποκωδικοποιητή και ο αποκωδικοποιητής αποκωδικοποιεί τα σήματα προτού τα εξαγάγει.

   ####

   - Πρέπει να ορίσετε τη ρύθμιση εξόδου SCART κατά την έξοδο ψηφιακών σημάτων RF σε ορισμένα μοντέλα ή σε ορισμένες περιοχές. Πιέστε το OPTIONS και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ενεργοποιημένο SCART REC].
4. AV2, / COMPONENT IN

   Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο προσαρμογέα που παρέχεται.

   Αυτή η είσοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως είσοδος βίντεο composite ή ως είσοδος βίντεο component. Όταν συνδέετε μια μονοφωνική συσκευή, συνδέστε την στην υποδοχή L (MONO).

   ####

   - Η τηλεόραση θα ανιχνεύσει αυτόματα και θα πραγματοποιήσει εναλλαγή μεταξύ των επιλογών AV2 και / COMPONENT IN. Για να ορίσετε χειροκίνητα τον τύπο εισόδου, πιέστε το κουμπί HOME, επιλέξτε → [Εξωτερ. είσοδοι] → [AV2/Component Input].
5. HDMI IN 1/4

   Το HDMI (High-Definition Multimedia Interface) παρέχει μια μη συμπιεσμένη, πλήρως ψηφιακή διασύνδεση εικόνας/ήχου ανάμεσα σε αυτήν την τηλεόραση και οποιαδήποτε συσκευή εικόνας/ήχου που διαθέτει HDMI. Επιπλέον, όταν συνδέετε συσκευές που είναι συμβατές με το "Ρυθμιστικό για HDMI", υποστηρίζεται η επικοινωνία με τις συνδεδεμένες συσκευές.

   ####

   - Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο καλώδιο HDMI που φέρει το λογότυπο HDMI.
   - Εάν συνδέετε ένα ψηφιακό ηχοσύστημα που είναι συμβατό με την τεχνολογία Audio Return Channel (ARC), χρησιμοποιήστε την είσοδο HDMI IN 1. Εάν όχι, απαιτείται μια πρόσθετη σύνδεση με το DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Αν η συσκευή διαθέτει υποδοχή DVI, συνδέστε την στην είσοδο HDMI IN 4 μέσω διασύνδεσης μετατροπέα DVI - HDMI (δεν παρέχεται) και συνδέστε τις υποδοχές εξόδου ήχου της συσκευής στην είσοδο PC/HDMI 4 AUDIO IN που βρίσκεται στο PC IN.

Copyright 2011 Sony Corporation