#

# i-Manual en línea

- Imprimir
- Tamaño de fuente

- Página inicial >
- Uso de Otro equipo/Internet >
- Internet/LAN inalámbrica >
- Red LAN inalámbrica

# Red LAN inalámbrica

El dispositivo de red LAN inalámbrica incorporada permite acceder a Internet y a la red doméstica. Mediante esta función, es posible conectarse a una red LAN inalámbrica y disfrutar de las ventajas de la conexión a Internet sin cables.

Internet
Enrutador inalámbrico
(punto de acceso)
Módem
Televisor

## Conexión a su red LAN inalámbrica

1. Configure el enrutador inalámbrico (o punto de acceso).

   Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del enrutador inalámbrico (o punto de acceso).

2. Compruebe el entorno de red LAN inalámbrica mediante el siguiente cuadro.

####

- Sugerencias para la transmisión de vídeo uniforme:
- - Cambie el ajuste del enrutador inalámbrico (o punto de acceso) a 802.11n si es posible. Para obtener más información sobre cómo cambiar el ajuste, consulte el manual de instrucciones del enrutador inalámbrico (o punto de acceso).
- - Si el ajuste anterior no reporta ninguna mejora, intente utilizar el adaptador LAN inalámbrico USB UWA-BR100 y cambie el ajuste del enrutador inalámbrico (o punto de acceso) a 5 GHz, lo que ayudará a mejorar la calidad de transmisión de vídeo.

¿Utiliza una LAN inalámbrica segura?
SÍ →
¿Utiliza un enrutador inalámbrico (o punto de acceso) compatible con el protocolo Wi-Fi Protected Setup (WPS)?
SÍ →
Si el enrutador inalámbrico (o punto de acceso) dispone de un botón WPS, continúe con TIPO 1.
Si el enrutador inalámbrico (o punto de acceso) dispone de un código PIN, continúe con TIPO 2.
Si el enrutador inalámbrico (o punto de acceso) dispone de un botón WPS y de un código PIN, continúe con TIPO 1.
NO
↓
NO
↓
Continúe con TIPO 4.
Continúe con TIPO 3.

## TIPO 1: red protegida mediante el botón WPS

1. Compruebe la ubicación del botón WPS en el enrutador inalámbrico (o punto de acceso) y verifique cómo usarlo.

2. Pulse HOME y, a continuación, seleccione → [Red] → [Configuración de red].
   Aparece la pantalla de inicio.

3. Seleccione [Configuración inalámbrica] → [WPS (pulsar botón)] y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla.

## TIPO 2: red protegida mediante el código PIN

1. Pulse HOME y, a continuación, seleccione → [Red] → [Configuración de red].
   Aparece la pantalla de inicio.

2. Seleccione [Configuración inalámbrica] → [WPS (PIN)] y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla.

## TIPO 3: red protegida mediante SSID y clave de seguridad

1. Compruebe el SSID (nombre de red inalámbrica) y la clave de seguridad (clave WEP o WPA) del enrutador inalámbrico (o punto de acceso).
   Si no conoce dicha información, consulte el manual de instrucciones del enrutador inalámbrico (o punto de acceso).

2. Pulse HOME y, a continuación, seleccione → [Red] → [Configuración de red].
   Aparece la pantalla de inicio.

3. Seleccione [Configuración inalámbrica] → [Buscar].

4. Seleccione una red en la lista de redes inalámbricas escaneadas y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla.

## TIPO 4: red sin protección utilizando sólo SSID

1. Compruebe el SSID (nombre de red inalámbrica).
   Si no conoce el SSID, consulte el manual de instrucciones del enrutador inalámbrico (o punto de acceso).

2. Pulse HOME y, a continuación, seleccione → [Red] → [Configuración de red].
   Aparece la pantalla de inicio.

3. Seleccione [Configuración inalámbrica] → [Buscar].

4. Seleccione una red en la lista de redes inalámbricas escaneadas y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla.

Copyright 2011 Sony Corporation