#

# i-Manual en ligne

- Imprimer
- Taille de police

- Page d'accueil >
- Description des éléments >
- Bas

# Bas

- LAN
- / AV1
- AV2, / COMPONENT IN
- HDMI IN 1/4

1. LAN

   Pour se connecter à un réseau existant à l’aide d’un câble Ethernet.

2. Entrée HF pour le raccordement à votre câble ou antenne.

   ####

   - Pour les modèles compatibles avec la réception par satellite, une entrée satellite est également disponible.
3. / AV1

   Vous devez utiliser le câble adaptateur fourni.

   Lorsque vous raccordez un décodeur analogique, le tuner du téléviseur reproduit des signaux brouillés vers le décodeur, puis le décodeur les décode avant de les reproduire à son tour.

   ####

   - Sur certains modèles et dans certaines régions, il est nécessaire de sélectionner la sortie PERITEL lors de la reproduction de signaux HF numériques. Appuyez sur OPTIONS, puis sélectionnez [ENR PÉRITEL oui].
4. AV2, / COMPONENT IN

   Vous devez utiliser le câble adaptateur fourni.

   Cette entrée peut être utilisée comme entrée vidéo composite ou comme entrée vidéo composante. Si l’appareil est de type mono, raccordez-le à la prise L (MONO).

   ####

   - Le téléviseur détecte automatiquement la connexion et bascule entre AV2 et / COMPONENT IN. Pour définir manuellement le type d’entrée, appuyez sur HOME, puis sélectionnez → [Entrées externes] → [Entrée AV2/Component].
5. HDMI IN 1/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) fournit une interface audio/vidéo numérique intégrale non compressée entre ce téléviseur et un appareil audio/vidéo compatible HDMI. De plus, lorsque vous raccordez l’appareil qui est compatible avec « Commande pour HDMI », la communication avec l’appareil raccordé est prise en charge.

   ####

   - Veillez à utiliser uniquement un câble HDMI portant le logo HDMI.
   - En cas de raccordement à un système audio numérique compatible avec la technologie Audio Return Channel (ARC), utilisez la prise HDMI IN 1. Sinon, une connexion supplémentaire via la prise DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) est nécessaire.
   - Si l’appareil est doté d’une prise DVI, raccordez-le au port HDMI IN 4 via un adaptateur DVI - HDMI (non fourni), puis raccordez les prises de sortie audio de l’appareil à la prise PC/HDMI 4 AUDIO IN située dans la prise PC IN.

Copyright 2011 Sony Corporation