#

# i-Manual en ligne

- Imprimer
- Taille de police

- Page d'accueil >
- Fonctions du téléviseur « BRAVIA » >
- LAN sans fil

# LAN sans fil

Fournit une connexion réseau sans fil à votre téléviseur.

L’appareil LAN sans fil intégré permet d’accéder à Internet et à votre réseau domestique. Avec cette fonction, vous pouvez vous connecter aisément à un LAN sans fil et profiter des avantages du réseau dans un environnement sans fil.

Internet
Routeur sans fil
(point d’accès)
Modem
Téléviseur

## Connexion à votre LAN sans fil

1. Configurez votre routeur (ou point d’accès) sans fil.

   Pour plus d’informations, reportez-vous au mode d’emploi de votre routeur (ou point d’accès) sans fil.

2. Vérifiez votre environnement LAN sans fil à l’aide du schéma suivant.

####

- Conseils pour un streaming vidéo fluide :
- - Réglez votre routeur (ou point d’accès) sans fil sur 802.11n, si possible. Pour plus d’informations sur la modification du réglage, reportez-vous au mode d’emploi de votre routeur (ou point d’accès) sans fil.
- - Si vous ne remarquez aucune amélioration, essayez l’adaptateur réseau sans fil USB UWA-BR100 et réglez votre routeur (ou point d’accès) sans fil sur 5 GHz, afin d’améliorer éventuellement la qualité du streaming vidéo.

Utilisez-vous un LAN sans fil sécurisé ?
OUI →
Utilisez-vous un routeur (ou point d’accès) sans fil compatible avec Wi-Fi Protected Setup (WPS) ?
OUI →
Si votre routeur (ou point d’accès) sans fil dispose d’une touche WPS, passez à TYPE 1.
Si votre routeur (ou point d’accès) sans fil dispose d’un code PIN, passez à TYPE 2.
Si votre routeur (ou point d’accès) sans fil dispose à la fois d’une touche WPS et d’un code PIN, passez à TYPE 1.
NON
↓
NON
↓
Passez à TYPE 4.
Passez à TYPE 3.

## TYPE 1 : réseau sécurisé à l’aide de la touche WPS

1. Vérifiez l’emplacement de la touche WPS du routeur (ou point d’accès) sans fil et son mode de fonctionnement.

2. Appuyez sur HOME, puis sélectionnez → [Réseau] → [Réglage réseau].
   L’écran de démarrage apparaît.

3. Sélectionnez [Réglage réseau sans fil] → [WPS (bouton-poussoir)], puis suivez les instructions affichées à l’écran.

## TYPE 2 : réseau sécurisé à l’aide du code PIN

1. Appuyez sur HOME, puis sélectionnez → [Réseau] → [Réglage réseau].
   L’écran de démarrage apparaît.

2. Sélectionnez le [Réglage réseau sans fil] → [WPS (PIN)], puis suivez les instructions affichées à l’écran.

## TYPE 3 : réseau sécurisé à l’aide d’un SSID et d’une clé de sécurité

1. Vérifiez le SSID (nom de réseau sans fil) et la clé de sécurité (clé WEP ou WPA) de votre routeur (ou point d’accès) sans fil.
   Si vous ne les connaissez pas, consultez le mode d’emploi de votre routeur (ou point d’accès) sans fil.

2. Appuyez sur HOME, puis sélectionnez → [Réseau] → [Réglage réseau].
   L’écran de démarrage apparaît.

3. Sélectionnez [Réglage réseau sans fil] → [Rechercher].

4. Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux sans fil détectés, puis suivez les instructions affichées à l’écran.

## TYPE 4 : réseau non sécurisé utilisant uniquement un SSID

1. Vérifiez le SSID (nom du réseau sans fil).
   Si vous ne connaissez pas le SSID, consultez le mode d’emploi de votre routeur (ou point d’accès) sans fil.

2. Appuyez sur HOME, puis sélectionnez → [Réseau] → [Réglage réseau].
   L’écran de démarrage apparaît.

3. Sélectionnez [Réglage réseau sans fil] → [Rechercher].

4. Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux sans fil détectés, puis suivez les instructions affichées à l’écran.

Copyright 2011 Sony Corporation