#

# i-Manual online

- Ispis
- Veličina fonta

- Vrh stranice >
- »BRAVIA« TV značajke >
- Bežični LAN

# Bežični LAN

Osigurava bežično povezivanje vašeg televizora u mrežu.

Ugrađeni, bežični LAN uređaj omogućuje vam pristup internetu i vašoj kućnoj mreži. S ovom funkcijom možete se spojiti na bežičnu LAN vezu i uživati u svim prednostima umrežavanja bez kablova.

Internet
Bežični ruter
(pristupna točka)
Modem
TV

## Povezivanje na vašu bežičnu LAN vezu

1. Postavljanje vašeg bežičnog rutera (ili pristupne točke).

   Za detalje pogledajte priručnik s uputama za vaš bežični ruter (ili pristupnu točku).

2. Provjerite okruženje svoje bežične LAN veze korištenjem donje tablice.

####

- Savjeti za besprijekorni video streaming:
- - Promijenite postavku svog bežičnog usmjerivača (ili pristupne točke) na 802.11n ako je to moguće. Detalje o tome kako promijeniti postavku potražite u priručniku s uputama za bežični usmjerivač (ili pristupnu točku).
- - Ako opisani postupak ne donese poboljšanje, pokušajte upotrijebiti bežični USB LAN adapter UWA-BR100 i promijeniti postavke svog bežičnog usmjerivača (ili pristupne točke) na 5 GHz, što će pomoći da poboljšate kvalitetu video streaminga.

Koristite li sigurnu bežičnu LAN vezu?
DA →
Koristite li bežični ruter (ili pristupnu točku) koji je kompatibilan sa standardom zaštićenog Wi-Fi postavljanja - Wi-Fi Protected Setup (WPS)?
DA →
Ako vaš bežični ruter (ili pristupna točka) ima tipku WPS, postupite sukladno VRSTI 1.
Ako vaš bežični ruter (ili pristupna točka) ima PIN kod, postupite sukladno VRSTI 2.
Ako vaš bežični ruter (ili pristupna točka) ima tipku WPS i PIN kod, postupite sukladno VRSTI 1.
NE
↓
NE
↓
Postupite sukladno VRSTI 4.
Postupite sukladno VRSTI 3.

## VRSTA 1: mreža zaštićena korištenjem tipke WPS

1. Provjerite gdje se nalazi tipka WPS na vašem bežičnom ruteru (ili pristupnoj točci) i provjerite kako se koristi.

2. Pritisnite HOME, pa odaberite → [Mreža] → [Postavljanje mreže].
   Prikazuje se početni zaslon.

3. Odaberite [WLAN postavke] → [WPS (Pritisni gumb)], pa potom slijedite upute na zaslonu.

## VRSTA 2: mreža zaštićena korištenjem PIN koda

1. Pritisnite HOME, pa odaberite → [Mreža] → [Postavljanje mreže].
   Prikazuje se početni zaslon.

2. Odaberite [WLAN postavke] → [WPS (PIN)], pa potom slijedite upute na zaslonu.

## VRSTA 3: mreža zaštićena korištenjem funkcije SSID i sigurnosne lozinke

1. Provjerite SSID (ime bežične mreže) i sigurnosnu lozinku (WEP ili lozinku WPA) vašeg bežičnog rutera (ili pristupne točke).
   Ako ih ne znate, pogledajte priručnik s uputama za vaš bežični ruter (ili pristupnu točku).

2. Pritisnite HOME, pa odaberite → [Mreža] → [Postavljanje mreže].
   Prikazuje se početni zaslon.

3. Odaberite [WLAN postavke] → [Pretraži].

4. Odaberite mrežu s popisa pronađenih bežičnih mreža pa slijedite upute na zaslonu.

## VRSTA 4: nezaštićena mreža korištenjem samo funkcije SSID

1. Provjerite SSID (ime bežične mreže).
   Ako ne znate SSID, pogledajte priručnik s uputama za vaš bežični ruter (ili pristupnu točku).

2. Pritisnite HOME, pa odaberite → [Mreža] → [Postavljanje mreže].
   Prikazuje se početni zaslon.

3. Odaberite [WLAN postavke] → [Pretraži].

4. Odaberite mrežu s popisa pronađenih bežičnih mreža pa slijedite upute na zaslonu.

Copyright 2011 Sony Corporation