#

# i-Manual online

- Ispis
- Veličina fonta

- Vrh stranice >
- Opis dijelova >
- Dno

# Dno

- LAN
- / AV1
- AV2, / COMPONENT IN
- HDMI IN 1/4

1. LAN

   Spaja se na postojeću mrežu preko Ethernet kabla.

2. RF ulaz koji služi za spajanje na kabelski sustav ili antenu.

   ####

   - Za modele koji su kompatibilni sa satelitskim prijemom, dostupan je i satelitski ulaz.
3. / AV1

   Trebate koristiti isporučeni adapterski kabel.

   Kad priključite analogni dekoder, TV tuner šalje kodirane signale dekoderu, a dekoder ih dekodira prije daljnjeg odašiljanja.

   ####

   - Na nekim modelima, ili u nekim regijama, prilikom odašiljanja digitalnog RF signala mora biti podešena postavka SCART izlaza. Pritisnite OPTIONS, pa odaberite [SCART SNIMANJE uključeno].
4. AV2, / COMPONENT IN

   Trebate koristiti isporučeni adapterski kabel.

   Ovaj ulaz može se koristiti kao kompozitni ili komponentni video ulaz. Prilikom priključivanja mono opreme, priključite je na L (MONO) priključak.

   ####

   - Televizor automatski očitava i prebacuje između AV2 i / COMPONENT IN. Za ručno postavljanje vrste ulaza pritisnite HOME, odaberite → [Vanjski ulazi] → [AV2/Component Ulaz].
5. HDMI IN 1/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) osigurava nekomprimirano potpuno digitalno audio/video sučelje između televizora i sve HDMI kompatibilne audio/video opreme. Osim toga, kad priključite opremu koja je kompatibilna s funkcijom »Upravljanje pomoću HDMI«, komunikacija s priključenom opremom je podržana.

   ####

   - Obavezno koristite isključivo originalni HDMI kabel s HDMI logotipom.
   - Ako priključujete digitalni audio sustav koji je kompatibilan s tehnologijom Audio Return Channel (ARC) koristite HDMI IN 1. Ako nije kompatibilan, potreban je dodatno priključivanje s DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Ako oprema ima DVI priključak, priključite ju na HDMI IN 4 koristeći DVI - HDMI adaptera za povezivanje (ne isporučuje se u kompletu), te priključite audio izlaz s opreme na PC/HDMI 4 AUDIO IN.

Copyright 2011 Sony Corporation