#

# i-Manual online

- Ispis
- Veličina fonta

- Vrh stranice >
- Korištenje druge opreme/Interneta >
- Internet/Bežični LAN >
- Žičani LAN

# Žičani LAN

Žičana LAN veza vam omogućuje pristup internetu i vašoj kućnoj mreži.

Spojite LAN kabel na svoj televizor i zatim podesite postavke mreže.

Modem s funkcijama rutera
Internet
TV

## Podešavanje postavki mreže za žičanu LAN vezu

1. Podesite postavke vašeg LAN rutera.

2. Pritisnite HOME, pa odaberite → [Mreža] → [Postavljanje mreže].
   Prikazuje se početni zaslon.

3. Odaberite [LAN postavke] → [Automatski] ili [Prilagođeno].
   [Automatski]: omogućuje automatsko konfiguraciju vaše žičane mreže.
   [Prilagođeno]: omogućuje ručnu konfiguraciju IP adrese i proxy poslužitelja.

4. Slijedite upute na zaslonu.

####

- Stavke u postavkama (npr. IP adresa, maska podmreže, DHCP) mogu biti različite, ovisno o pružatelju internetske usluge ili ruteru. Za detalje pogledajte priručnik s uputama od pružatelja internetske usluge, ili priručnik koji ste dobili s ruterom.

Copyright 2011 Sony Corporation