#

# i-Manual online

- Stampa
- Dimensione font

- Inizio pagina >
- Impostazioni/Menu Home >
- Visualizzazione >
- Impostazioni di ingresso video

# Impostazioni di ingresso video

####

- [SBM], [Sistema colore] e [Modalità trasm. immagini digitale] sono disponibili a seconda del modello del televisore/paese/area geografica di residenza.

Matrice colore
  Consente di riprodurre i segnali di differenza del colore. Si consiglia di mantenere l’impostazione predefinita di fabbrica.
Gamma dinamica HDMI
  Consente di produrre colori naturali modificando la riproduzione dei toni di luminanza dei segnali a colori dell’ingresso HDMI. Per un uso standard, si raccomanda di selezionare [Auto], che consente di modificare automaticamente i toni. Selezionare [Intera] se i bianchi/neri risultano distorti a strisce verticali.
SBM
  Consente di creare gradazioni mediante la tecnologia Super Bit Mapping.
Sistema colore
  Consente di impostare il sistema di colore in base al segnale di ingresso della sorgente di ingresso.
Modalità trasm. immagini digitale
  [Ottimizza per testo/grafica]: consente di ottimizzare la qualità di immagine del testo e degli elementi grafici nei servizi di dati digitali.
  [Ottimizza per video]: consente di ottimizzare la qualità di immagine delle trasmissioni digitali.

  ####

  - Selezionando [Ottimizza per video], l’immagine o l’audio potrebbero essere momentaneamente interrotti, se viene modificata la risoluzione di una trasmissione digitale. In tal caso, impostare [Ottimizza per testo/grafica].

Copyright 2011 Sony Corporation