#

# i-Manual online

- Stampa
- Dimensione font

- Inizio pagina >
- Descrizione dei componenti >
- Basso

# Basso

- LAN
- / AV1
- AV2, / COMPONENT IN
- HDMI IN 1/4

1. LAN

   Consente il collegamento a una rete esistente mediante un cavo Ethernet.

2. Ingresso RF per il collegamento al cavo o all’antenna.

   ####

   - Per i modelli compatibili con il satellite è inoltre disponibile un ingresso satellitare.
3. / AV1

   È necessario utilizzare il cavo adattatore in dotazione.

   Se si collega un decoder analogico, il sintonizzatore TV trasmette segnali criptati al decoder, il quale li decodifica prima di trasmetterli.

   ####

   - L’impostazione dell’uscita SCART deve essere effettuata durante la trasmissione RF digitale su determinati modelli o in determinate regioni. Premere OPTIONS, quindi selezionare [SCART REC sì].
4. AV2, / COMPONENT IN

   È necessario utilizzare il cavo adattatore in dotazione.

   Questo ingresso può essere utilizzato come ingresso video composito o come ingresso Component Video. Per collegare un apparecchio monofonico, utilizzare la presa L (MONO).

   ####

   - Il televisore rileva ed effettua automaticamente il passaggio tra AV2 e / COMPONENT IN. Per impostare manualmente il tipo di ingresso, premere HOME, quindi selezionare → [Ingressi Esterni] → [AV2/Component Ingresso].
5. HDMI IN 1/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) mette a disposizione un’interfaccia audio/video interamente digitale e non compressa tra il televisore e qualsiasi apparecchio audio/video compatibile con HDMI. Inoltre, quando si collega un apparecchio compatibile con “Controllo per HDMI”, è possibile effettuare la comunicazione con l’apparecchio collegato.

   ####

   - Utilizzare esclusivamente un cavo HDMI autorizzato recante il logo HDMI.
   - Se si collega un sistema audio digitale compatibile con la tecnologia Audio Return Channel (ARC), utilizzare HDMI IN 1. In caso contrario, è necessario un collegamento aggiuntivo con DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Se l’apparecchio dispone di una presa DVI, collegarlo alla porta HDMI IN 4 mediante un’interfaccia adattatore DVI - HDMI (non in dotazione) e collegare le uscite audio dell’apparecchio a PC/HDMI 4 AUDIO IN in PC IN.

Copyright 2011 Sony Corporation