#

# Internetinis vadovas

- Spausdinti
- Šrifto dydis

- Puslapio viršus >
- Kitos įrangos / interneto naudojimas >
- Internetas / belaidis LAN >
- Bevielis LAN

# Bevielis LAN

Dėl integruoto LAN įrenginio galima pasiekti internetą ir namų tinklą. Ši funkcija leidžia prisijungti prie bevielio LAN ir mėgautis bevielio tinklo privalumais.

Internetas
Bevielis maršrutizatorius
(prieigos taškas)
Modemas
Televizorius

## Kaip prisijungti prie bevielio LAN

1. Nustatykite bevielį maršrutizatorių (arba prieigos tašką).

   Daugiau informacijos ieškokite bevielio maršrutizatoriaus (arba prieigos taško) instrukcijose.

2. Vadovaudamiesi toliau pateikiama schema patikrinkite bevielio LAN aplinką.

####

- Sklandaus vaizdo transliacijos priėmimo patarimai
- - Jei galima, pakeiskite belaidžio maršrutizatoriaus (ar prieigos taško) nustatymą – parinkite 802.11n. Daugiau informacijos apie nustatymo keitimą ieškokite belaidžio maršrutizatoriaus (arba prieigos taško) naudojimo instrukcijoje.
- - Jei nepadės, pabandykite naudoti USB belaidžio tinklo adapterį UWA-BR100 ir pakeisti belaidžio maršrutizatoriaus (arba prieigos taško) nustatymą 5 GHz verte, kuri galbūt pagerins vaizdo transliacijų priėmimo kokybę.

Ar naudojate saugų bevielį LAN?
TAIP →
Ar naudojate su „Wi-Fi“ apsaugota sąranka (WPS) suderinamą bevielį maršrutizatorių (arba prieigos tašką)?
TAIP →
Jei bevielis maršrutizatorius (arba prieigos taškas) turi mygtuką WPS, eikite prie 1 TIPO.
Jei bevielis maršrutizatorius (arba prieigos taškas) turi PIN kodą, eikite prie 2 TIPO.
Jei bevielis maršrutizatorius (arba prieigos taškas) turi ir mygtuką WPS, ir PIN kodą, eikite prie 1 TIPO.
NE
↓
NE
↓
Eikite prie 4 TIPO.
Eikite prie 3 TIPO.

## 1 TIPAS: naudojant WPS mygtuką apsaugotas tinklas

1. Pažiūrėkite bevielio maršrutizatoriaus (arba prieigos taško) WPS mygtuko vietą ir pasitikrinkite, kaip jį naudoti.

2. Paspauskite HOME ir pasirinkite → [Tinklas] → [Tinklo diegimas].
   Pasirodys paleisties ekranas.

3. Pasirinkite [Bevielio tinklo diegimas] → [WPS (Spauskite klavišą)] ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

## 2 TIPAS: naudojant PIN kodą apsaugotas tinklas

1. Paspauskite HOME ir pasirinkite → [Tinklas] → [Tinklo diegimas].
   Pasirodys paleisties ekranas.

2. Pasirinkite [Bevielio tinklo diegimas] → [WPS (PIN)] ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

## 3 TIPAS: naudojant SSID ir saugos raktą apsaugotas tinklas

1. Pažiūrėkite bevielio maršrutizatoriaus (arba prieigos taško) SSID (bevielio tinklo pavadinimą) ir saugos raktą (WEP arba WPA raktą).
   Jei nežinote, ieškokite bevielio maršrutizatoriaus (arba prieigos taško) instrukcijose.

2. Paspauskite HOME ir pasirinkite → [Tinklas] → [Tinklo diegimas].
   Pasirodys paleisties ekranas.

3. Pasirinkite [Bevielio tinklo diegimas] → [Skanuoti].

4. Iš nuskenuotų bevielių tinklų pasirinkite tinklą ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

## 4 PASTABA: naudojant tik „SSID“ neapsaugotus tinklus

1. Pažiūrėkite „SSID“ (bevielio tinklo pavadinimas).
   Jei nežinote „SSID“, ieškokite bevielio maršrutizatoriaus (arba prieigos taško) instrukcijose.

2. Paspauskite mygtuką „HOME“ ir pasirinkite → [Tinklas] → [Tinklo diegimas].
   Pasirodys paleisties ekranas.

3. Pasirinkite [Bevielio tinklo diegimas] → [Skanuoti].

4. Iš nuskenuotų bevielių tinklų pasirinkite tinklą ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Copyright 2011 Sony Corporation