#

# Internetinis vadovas

- Spausdinti
- Šrifto dydis

- Puslapio viršus >
- Nustatymai/Namų meniu >
- Tinklas >
- Tinklo diegimas

# Tinklo diegimas

Žiūrėti tinklo būklę
  Rodo tinklo būseną ir nuostatas.
Laidinio tinklo diegimas
  [Auto]: galima automatiškai konfigūruoti laidinį tinklą.
  [Pasirinktinis]: laidinį tinklą galima konfigūruoti rankiniu būdu nustatant toliau nurodytus elementus.
  IP adreso nustatymai
    [Auto]: automatiškai nustatomas IP adresas.
    [Rankinis]: leidžia rankiniu būdu konfigūruoti toliau nurodytus IP adreso parametrus.
    [IP adresas] / [Potinklio šablonas] / [Numatytoji tinklo sąsaja] / [Pirminis DNS] / [Antrinis DNS]: konfigūruojamos tinklo parinktys.
  „Proxy“ serveris
    Jei naudojamasi „proxy“ serveriu, nustatomas jo pavadinimas ir prievado numeris.
Bevielio tinklo diegimas
  Leidžia konfigūruoti bevielį tinklą.
  Daugiau informacijos apie belaidį LAN pateikiama šio vadovo skyriuje „Internetas / belaidis LAN“.

Copyright 2011 Sony Corporation