#

# Internetinis vadovas

- Spausdinti
- Šrifto dydis

- Puslapio viršus >
- Kitos įrangos / interneto naudojimas >
- Vaizdo magnetofonas / DVD leistuvas

# Vaizdo magnetofonas / DVD leistuvas

Prie televizoriaus prijunkite kasetinį vaizdo magnetofoną arba DVD leistuvą. Kabelio tipas priklauso nuo leistuvo išvesties gnybtų.

Galite prie televizoriaus prijungti VCR arba DVD leistuvą. Naudokite leistuvo išvesties gnybtams tinkantį ryšio kabelį.

## HDMI ryšys

HDMI kabelis (nepridedamas)
VCR/DVD leistuvas
Televizorius

####

- Optimaliai vaizdo kokybei užtikrinti rekomenduojamas HDMI ryšys.

## Komponentinis vaizdo ryšys

VCR/DVD leistuvas
Garso kabelis
(nepridedamas)
Televizorius
Komponentinis vaizdo kabelis
(nepridedamas)
AV / komponentinis adapteris
(pridedamas)

## SCART ryšys

SCART adapteris (pridedamas)
SCART kabelis (nepridedamas)
VCR/DVD leistuvas
Televizorius

####

- SCART ryšys gali teikti tos pačios kokybės vaizdą, kaip ir kompozitinis ryšys – tai priklauso nuo prijungtų VCR/DVD leistuvų.
- Žiūrėdami skaitmeninę transliaciją galite įrašyti žiūrimą programą į įrangą, kuri prijungta per SCART ryšį. Paspauskite OPTIONS, pasirinkite [„SCART“ įrašymas įjungtas] ir prijungtoje įrangoje atlikite įrašymo operaciją.

## Kompozitinis ryšys

Kompozitinis vaizdo / garso kabelis
(nepridedamas)
AV / komponentinis adapteris
(pridedamas)
VCR/DVD leistuvas
Televizorius

## Vaizdų iš prijungtos įrangos žiūrėjimas

1. Įjunkite prijungtą įrangą.

2. Paspauskite ir pasirinkite pageidaujamą įvesties šaltinį.

Copyright 2011 Sony Corporation