#

# Internetinis vadovas

- Spausdinti
- Šrifto dydis

- Puslapio viršus >
- Trikčių šalinimas >
- Vaizdo požymiai: 3D

# Vaizdo požymiai: 3D

- Nerodomi 3D vaizdai / silpnas 3D efektas
- Parodyti 3D slenkamosios panoramos nuotraukos negalima.
- Žiūrint 3D vaizdus abiejose ekrano pusėse rodomos juodos juostos.
- Kai aptinkamas 3D signalas, 3D ekranas įsijungia automatiškai.
- Aptikus 3D signalą, automatiškai pasirodo pranešimas [Aptiktas 3D signalas.].
- Prastai laikosi 3D akiniai.
- Ant 3D akinių mirksi šviesos diodo indikatorius.
- Negalite įjungti 3D akinių.
- Negalite įkrauti 3D akinių (taikytina tik TDG-BR250/BR200).

Nerodomi 3D vaizdai / silpnas 3D efektas
  - Patikrinkite, ar tarp „3D Sync“ siųstuvo ir 3D akinių nėra kliūčių.
  - Pakeiskite 3D akinių maitinimo elementą arba įkraukite jį, jei 3D akiniai turi įkraunamąjį maitinimo elementą.
  - Patikrinkite, ar 3D akiniai įjungti.
  - Jei du vaizdai rodomi vienas šalia kito, paspauskite mygtuką „3D“ ir, ėmus rodyti „3D“ meniu, keletą kartų spauskite mygtiką „3D“, kol pasirodys [Šalia vienas kito]. Jei du vaizdai rodomi vienas virš kito, paspauskite mygtiką „3D“ ir, ėmus rodyti „3D“ meniu, keletą kartų spauskite mygtuka „3D“, kol pasirodys [Virš-po].
  - Jei [3D meniu] nustatymo ekranas pasirodo, tačiau 3D vaizdai nerodomi, išjunkite ir vėl įjunkite įrenginį, rodantį 3D turinį.
  - Kiekvieno asmens suvokiamas 3D efektas gali skirtis.
  - 3D efektas gali būti mažiau išreikštas, jei žema aplinkos temperatūra.
  - 3D efektas gali būti mažiau išreikštas ir ekrano spalva gali būti pasislinkusi, jei gulite arba žiūrite palenkę galvą.
Parodyti 3D slenkamosios panoramos nuotraukos negalima.
  - Rodyti 3D slenkamosios panoramos nuotraukas galima tik tada, jei parinkčiai [Skaidrių rodymo efektai] nustatyta [Paprastas]. Kad patvirtintumėte nustatymą, paspauskite mygtuką OPTIONS, tada pasirinkite [Atkūrimo parinktys] → [Skaidrių rodymo efektai] → [Paprastas].
  - 3D slenkamosios panoramos nuotraukų per DLNA sertifikuotus serverius rodyti negalima.
Žiūrint 3D vaizdus abiejose ekrano pusėse rodomos juodos juostos.
  - Juodos juostos abiejose ekrano pusėse rodomos, kad būtų apdoroti 3D signalai imituotam 3D vaizdo režimui arba lauke [3D gylio reguliavimas] reguliuojamas 3D vaizdų gylis.
Kai aptinkamas 3D signalas, 3D ekranas įsijungia automatiškai.
  - Nustatykite, kad 3D ekranas būtų įjungiamas ir išjungiamas rankiniu būdu. Paspauskite HOME ir pasirinkite → [Ekranas] → [3D nustatymai] → [Automatiškai 3D] → [Išjungta].
Aptikus 3D signalą, automatiškai pasirodo pranešimas [Aptiktas 3D signalas.].
  - Išjunkite nustatymą [3D signalo pranešimas]. Paspauskite HOME ir pasirinkite → [Ekranas] → [3D nustatymai] → [3D signalo pranešimas] → [Išjungta].
Prastai laikosi 3D akiniai.

(Šie nustatymai taikytini tik TDG-BR100.)

  - Nustatykite abu jungiklius abiejose pusėse, kad būtų patogu dėvėti. Jungikliui nustatyti šiek tiek į vidų palenkite akinių kojeles. ()
  - Palenkite (pritaikykite) akinių rėmelius, kad būtų patogu. ()
  - Pritaikykite nosies pagalvėlę savo nosiai. ()
Ant 3D akinių mirksi šviesos diodo indikatorius.

(Iliustracijoje parodyta TDG-BR100.)

  - Mirksi kas kelias sekundes: rodo, kad akiniai įjungti.
  - Mirkteli 3 kartus: rodo, kad akiniai buvo išjungti. Akiniai išsijungia 2 sekundes palaikius nuspaustą maitinimo mygtuką arba jei 5 minutes neaptinkamas signalas iš „3D Sync“ siųstuvo.
  - 3 kartus mirkteli kas 3 sekundes: rodo, kad liko nedaug maitinimo elemento įkrovos. Pakeiskite maitinimo elementą arba įkraukite jį, jei 3D akiniai turi įkraunamąjį maitinimo elementą.
  - Šviesos diodo indikatorius
Negalite įjungti 3D akinių.
  - Pakeiskite maitinimo elementą. (Taikytina tik TDG-BR100/BR50. TDG-BR100 toliau instrukcijose ir iliustracijose naudojamas tik kaip pavyzdys.)
  1. Naudodami monetą ar panašų daiktą atidarykite maitinimo elementų skyriaus dangtelį.
  2. Pastumkite maitinimo elemento kraštą, kad jį pakreipę išimtumėte.
  3. Įdėkite maitinimo elementą (CR2032) su teigiamu poliumi (+) į viršų.
  4. Naudodami monetą ar pan. daiktą uždarykite maitinimo elementų skyriaus dangtelį.
  5. Patikrinkite, ar uždarėte dangtelį.
  - TDG-BR100
    TDG-BR100
    Moneta ar pan.
    Maitinimo elementas (CR2032)

  ####

  - Atidarydami arba uždarydami maitinimo elementų skyriaus dangtelį būtinai tvirtai įkiškite monetą ar pan. daiktą į angą, kad neslystų.
Negalite įkrauti 3D akinių (taikytina tik TDG-BR250/BR200).
  - Patikrinkite, ar įjungtas televizorius. Jei televizorius veikia parengties režimu, 3D akinių įkrauti negalima.
  - Patikrinkite, ar išjungti 3D akiniai. Jei norite 3D akinius įkrauti, jie turi būti išjungti.
  - Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas USB kabelis.

Copyright 2011 Sony Corporation