#

# Internetinis vadovas

- Spausdinti
- Šrifto dydis

- Puslapio viršus >
- Kitos įrangos / interneto naudojimas >
- Internetas / belaidis LAN >
- Laidinis LAN

# Laidinis LAN

Laidinis LAN ryšys leidžia pasiekti internetą ir namų tinklą.

Prijunkite LAN kabelį prie televizoriaus ir nustatykite tinklo sąranką.

Modemas su maršrutizatoriaus funkcijomis
Internetas
Televizorius

## Laidinio LAN tinklo sąranka

1. Nustatykite LAN maršrutizatorių.

2. Paspauskite „HOME“ ir pasirinkite → [Tinklas] → [Tinklo diegimas].
   Pasirodys paleisties ekranas.

3. Pasirinkite [Laidinio tinklo diegimas] → [Auto] arba [Pasirinktinis].
   [Auto]: galima automatiškai konfigūruoti laidinį tinklą.
   [Pasirinktinis]: leidžia rankiniu būdu konfigūruoti IP adresą ir „proxy“ serverį.

4. Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.

####

- Sąrankos elementai (pvz., IP adresas, potinklio šablonas, DHCP) gali skirtis priklausomai nuo interneto paslaugos teikėjo arba maršrutizatoriaus. Daugiau informacijos ieškokite instrukcijose, kurias pateikė interneto paslaugų teikėjas, arba instrukcijose, kurias gausite su maršrutizatoriumi.

Copyright 2011 Sony Corporation