#

# Internetinis vadovas

- Spausdinti
- Šrifto dydis

- Puslapio viršus >
- Trikčių šalinimas >
- Belaidžio tinklo jungties požymiai

# Belaidžio tinklo jungties požymiai

- Kartais naudojant bevielį LAN, vaizdo transliacijos kokybė būna prasta.
- Nepavyksta prisijungti bevieliu LAN ryšiu arba prastos radijo signalų priėmimo sąlygos.

Kartais naudojant bevielį LAN, vaizdo transliacijos kokybė būna prasta.
  - Bevielio tinklo ryšio kokybė priklauso nuo atstumo arba kliūčių (pvz., sienų) tarp televizoriaus su belaidžiu USB LAN adapteriu ir bevielio maršrutizatoriaus (prieigos taško), aplinkos trukdžių. Jei naudojate belaidį USB LAN adapterį, siūlome naudoti maršrutizatorių (prieigos tašką), palaikantį vaizdo transliacijas (5 GHz), ir padėti jį kiek galima arčiau prie belaidžio USB LAN adapterio (netaikytina modeliams su integruotu belaidžiu LAN įrenginiu).
Nepavyksta prisijungti bevieliu LAN ryšiu arba prastos radijo signalų priėmimo sąlygos.
  - Patikrinkite televizoriaus ir bevielio maršrutizatoriaus (prieigos taško) montavimo vietą. Signalo perdavimo sąlygas gali veikti toliau išvardytos priežastys.
  - - Šalia veikia kiti bevieliai įrenginiai, mikrobangos, fluorescentinės lempos ir kt.
  - - Tarp bevielio maršrutizatoriaus (prieigos taško) ir televizoriaus yra grindys arba sienos.
  - Jei problema išliks net patikrinus minėtus variantus, pabandykite laidinį LAN ryšį.
  - Jei naudojate USB bevielį LAN adapterį, naudodami ilginamąjį kabelį su baziniu elementu (pasirinktinis priedas) patraukite jį, kad išvengtumėte signalo trukdžių.

Copyright 2011 Sony Corporation