#

# i-Manual tiešsaistē

- Drukāt
- Fonta lielums

- Augšējā lapa >
- “BRAVIA” televizora funkcijas >
- Bezvadu LAN

# Bezvadu LAN

Nodrošina televizoram bezvadu tīkla savienojumu.

Iebūvētā bezvadu LAN ierīce ļauj jums piekļūt internetam un jūsu mājas tīklam. Izmantojot šo funkciju, jūs varat pieslēgties bezvadu LAN un baudīt bezkabeļu tīklošanas sniegtās priekšrocības.

Internets
Bezvadu maršrutētājs
(piekļuves punkts)
Modems
TV

## Pievienošanās savam bezvadu LAN

1. Iestatiet savu bezvadu maršrutētāju (vai piekļuves punktu).

   Lai iegūtu informāciju, skatiet sava bezvadu maršrutētāja (vai piekļuves punkta) norādījumu rokasgrāmatu.

2. Pārbaudiet sava bezvadu LAN vidi, izmantojot turpmāk sniegto shēmu.

####

- Padomi, kā vienmērīgi straumēt video:
- - Mainiet bezvadu maršrutētāja (vai piekļuves punkta) iestatījumu uz 802.11n, ja tas ir iespējams. Lai iegūtu informāciju par iestatījuma mainīšanu, skatiet bezvadu maršrutētāja (vai piekļuves punkta) norādījumu rokasgrāmatu.
- - Ja iepriekš minētās darbības nerada nekādus uzlabojumus, mēģiniet izmantot USB bezvadu LAN adapteri UWA-BR100 un mainiet bezvadu maršrutētāja (vai piekļuves punkta) iestatījumu uz 5 GHz, kas var palīdzēt uzlabot video straumējuma kvalitāti.

Vai jūs izmantojat drošu bezvadu LAN?
JĀ →
Vai jūs izmantojat bezvadu maršrutētāju (vai piekļuves punktu), kas savietojams ar Wi-Fi aizsargāto instalēšanu (WPS)?
JĀ →
Vai jūsu bezvadu maršrutētājam (vai piekļuves punktam) ir WPS taustiņš, lai pārietu uz TYPE 1.
Vai jūsu bezvadu maršrutētājam (vai piekļuves punktam) ir PIN kods, lai pārietu uz TYPE 2.
Vai jūsu bezvadu maršrutētājam (vai piekļuves punktam) ir gan WPS taustiņš, gan PIN kods, lai pārietu uz TYPE 1.
NĒ
↓
NĒ
↓
Pārejiet uz TYPE 4.
Pārejiet uz TYPE 3.

## TYPE 1: aizsargāts tīkls, izmantojot WPS taustiņu

1. Pārbaudiet WPS taustiņa novietojumu uz sava bezvadu maršrutētāja (vai piekļuves punkta) un veidu, kā to lietot.

2. Nospiediet HOME, tad atlasiet → [Tīkls] → [Tīkla uzstādīšana].
   Parādās sākuma ekrāns.

3. Atlasiet [Bezvadu uzstādīšana] → [WPS (spiedpoga)], tad rīkojieties saskaņā ar instrukcijām ekrānā.

## TYPE 2: aizsargāts tīkls, izmantojot PIN kodu

1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet vienumus → [Tīkls] → [Tīkla uzstādīšana].
   Parādās sākotnējais ekrāns.

2. Atlasiet vienumus [Bezvadu uzstādīšana] → [WPS (PIN)], tad rīkojieties atbilstoši instrukcijām ekrānā.

## TYPE 3: aizsargāts tīkls, izmantojot SSID un drošības atslēgu

1. Pārbaudiet sava bezvadu maršrutētāja (vai piekļuves punkta) SSID (bezvadu tīkla nosaukumu) un drošības atslēgu (WEP vai WPA atslēgu).
   Ja tā jums nav zināma, skatiet sava bezvadu maršrutētāja (vai piekļuves punkta) lietošanas rokasgrāmatu.

2. Nospiediet HOME, tad atlasiet → [Tīkls] → [Tīkla uzstādīšana].
   Parādās sākuma ekrāns.

3. Atlasiet [Bezvadu uzstādīšana] → [Skenēt].

4. Atlasiet tīklu no skenēto bezvadu tīklu saraksta, tad rīkojieties saskaņā ar instrukcijām ekrānā.

## TYPE 4: neaizsargāts tīkls, izmantojot tikai SSID

1. Pārbaudiet SSID (bezvadu tīkla nosaukumu).
   Ja jums nav zināms SSID, skatiet sava bezvadu maršrutētāja (vai piekļuves punkta) lietošanas rokasgrāmatu.

2. Nospiediet HOME, tad atlasiet → [Tīkls] → [Tīkla uzstādīšana].
   Parādās sākuma ekrāns.

3. Atlasiet [Bezvadu uzstādīšana] → [Skenēt].

4. Atlasiet tīklu no skenēto bezvadu tīklu saraksta, tad rīkojieties saskaņā ar instrukcijām ekrānā.

Copyright 2011 Sony Corporation