#

# i-Manual online

- Afdrukken
- Formaat lettertype

- Startpagina >
- Beschrijving van de onderdelen >
- Vooraan

# Vooraan

- Lichtsensor
- Afstands-bedieningssensor
- (beeld uit/timer)
- (stand-by)
- I (aan/uit)
- Intelligente omgevingssensor
- 3D Sync Zender

1. Lichtsensor

   Detecteert het omgevingslicht in de kamer en past de helderheid van het scherm daaraan aan.

   Plaats niets in de buurt van de sensor. Dit kan immers de werking ervan verstoren.

2. Afstandsbedieningssensor

   Ontvangt signalen van de afstandsbediening.

   Plaats niets in de buurt van de sensor. Dit kan immers de werking ervan verstoren.

3. (beeld uit/timer)

   Licht groen op wanneer u [Beeld uit] selecteert.

   Licht oranje op als u de timer instelt.

   Licht op en/of knippert oranje tijdens een software-upgrade.

   Licht oranje op als u de timer instelt voor opname op het USB HDD-apparaat of een apparaat verbonden via SCART-aansluiting.

   ####

   - De USB HDD-opnamefunctie is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van uw model/regio/land.
4. (stand-by)

   Licht rood op wanneer de stand-by stand van de tv geactiveerd is, de energiebesparende stand van de pc geactiveerd is of tijdens een software-upgrade.

5. I (aan/uit)

   Licht groen op wanneer de tv ingeschakeld is.

   Licht rood op als de timeropname op het USB HDD-apparaat of een apparaat verbonden via SCART-aansluiting bezig is.

   ####

   - De USB HDD-opnamefunctie is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van uw model/regio/land.
6. Intelligente omgevingssensor

   Detecteert gezichtspatronen en bewegingen van de kijker.

   ####

   - Plaats niets in de buurt van de sensor. Dit kan immers de werking ervan verstoren.
7. 3D Sync Zender

   Zendt het 3D sync-signaal uit.

   ####

   - Plaats niets voor de 3D Sync Zender. Dit kan immers de werking ervan verstoren.

Copyright 2011 Sony Corporation