#

# i-Manual online

- Afdrukken
- Formaat lettertype

- Startpagina >
- "BRAVIA"-tv-functies >
- Draadloos LAN

# Draadloos LAN

Zorgt voor een draadloze netwerkverbinding voor uw tv.

Met het ingebouwd draadloos LAN-apparaat kunt u uw tv aansluiten op het internet of uw thuisnetwerk. Met deze functie kunt u eenvoudig verbinding maken met een draadloos LAN en genieten van de voordelen van netwerken in een kabelvrije omgeving.

Internet
Draadloze router
(toegangspunt)
Modem
Tv

## Verbinding maken met uw draadloos LAN

1. Stel uw draadloze router (of toegangspunt) in.

   Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw draadloze router (of toegangspunt) voor meer informatie.

2. Controleer uw draadloze LAN-omgeving aan de hand van het volgende schema.

####

- Tips voor vloeiende video-streaming:
- - Wijzig de instelling van uw draadloze router (of toegangspunt) indien mogelijk naar 802.11n. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw draadloze router (of toegangspunt) voor meer informatie over het wijzigen van de instelling.
- - Als de bovenstaande maatregel geen verbetering brengt, probeert u de USB-adapter voor draadloos LAN UWA-BR100 te gebruiken en wijzigt u de instelling van uw draadloze router (toegangspunt) naar 5GHz, wat kan helpen om de kwaliteit van video-streaming te verbeteren.

Gebruikt u een beveiligd draadloos LAN?
JA →
Gebruikt u een draadloze router (of toegangspunt) dat compatibel is met Wi-Fi Protected Setup (WPS)?
JA →
Ga naar TYPE 1 als uw draadloze router (of toegangspunt) een WPS-knop heeft.
Ga naar TYPE 2 als uw draadloze router (of toegangspunt) een PIN-code heeft.
Ga naar TYPE 1 als uw draadloze router (of toegangspunt) zowel een WPS-knop als een PIN-code heeft.
NEE
↓
NEE
↓
Ga naar TYPE 4.
Ga naar TYPE 3.

## TYPE 1: beveiligd netwerk met behulp van de WPS-toets

1. Controleer de positie van de WPS-knop op uw draadloze router (of toegangspunt) en ga na hoe u deze dient te gebruiken.

2. Druk op HOME en selecteer vervolgens → [Netwerk] → [Netwerkinstellingen].
   Het beginscherm verschijnt.

3. Kies [Draadloze instellingen] → [WPS (drukknop)] en volg vervolgens de instructies op het scherm.

## TYPE 2: beveiligd netwerk met behulp van de PIN-code

1. Druk op HOME en selecteer vervolgens → [Netwerk] → [Netwerkinstellingen].
   Het beginscherm verschijnt.

2. Kies [Draadloze instellingen] → [WPS (PIN)] en volg vervolgens de instructies op het scherm.

## TYPE 3: beveiligd netwerk met behulp van SSID en een beveiligingssleutel

1. Controleer de SSID (naam van het draadloos netwerk) en de beveiligingssleutel (WEP- of WPA-sleutel) van uw draadloze router (of toegangspunt).
   Als u deze niet kent, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van uw draadloze router (of toegangspunt).

2. Druk op HOME en selecteer vervolgens → [Netwerk] → [Netwerkinstellingen].
   Het beginscherm verschijnt.

3. Kies [Draadloze instellingen] → [Scannen].

4. Kies een netwerk uit de lijst met gevonden draadloze netwerken en volg vervolgens de instructies op het scherm.

## TYPE 4: onbeveiligd netwerk met behulp van alleen SSID

1. Controleer de SSID (naam van het draadloos netwerk).
   Als u de SSID niet kent, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van uw draadloze router (of toegangspunt).

2. Druk op HOME en selecteer vervolgens → [Netwerk] → [Netwerkinstellingen].
   Het beginscherm verschijnt.

3. Kies [Draadloze instellingen] → [Scannen].

4. Kies een netwerk uit de lijst met gevonden draadloze netwerken en volg vervolgens de instructies op het scherm.

Copyright 2011 Sony Corporation