#

# Instrukcja obsługi i-Manual online

- Drukuj
- Rozmiar czcionki

- Strona górna >
- Funkcje telewizora „BRAVIA” >
- Bezprzewodowa sieć LAN

# Bezprzewodowa sieć LAN

Zapewnia bezprzewodowe połączenie sieciowe dla Twojego telewizora.

Wbudowane urządzenie bezprzewodowej sieci LAN umożliwia dostęp do Internetu i do sieci domowej. Dzięki tej funkcji możliwe jest połączenie z bezprzewodową siecią LAN i korzystanie z zasobów sieci bez użycia kabli.

Internet
Router bezprzewodowy
(punkt dostępu)
Modem
Telewizor

## Podłączenie do bezprzewodowej sieci LAN

1. Ustaw router bezprzewodowy (lub punkt dostępu).

   Aby uzyskać szczegółowe informacje, sięgnij do podręcznika użytkownika routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu).

2. Sprawdź środowisko swojej sieci bezprzewodowej LAN za pomocą poniższego schematu.

####

- Wskazówki dotyczące płynnego przesyłania obrazu:
- - Jeśli to możliwe, zmień ustawienie routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu) na 802.11n. Aby uzyskać szczegółowe informacje o zmianie ustawień, sięgnij do podręcznika użytkownika routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu).
- - Jeśli ta zmiana nie spowoduje żadnej poprawy, spróbuj użyć adaptera USB sieci bezprzewodowej LAN UWA-BR100 oraz zmienić ustawienia routera (lub punktu dostępowego) na 5 GHz. Może to poprawić jakość strumieniowego przesyłania wideo.

Czy używasz bezpiecznej sieci bezprzewodowej LAN?
TAK →
Czy używasz routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu) zgodnego z Wi-Fi Protected Setup (WPS)?
TAK →
Jeśli Twój router bezprzewodowy (lub punkt dostępu) jest wyposażony w przycisk WPS, przejdź do TYPU 1.
Jeśli Twój router bezprzewodowy (lub punkt dostępu) posiada kod PIN, przejdź do TYPU 2.
Jeśli Twój router bezprzewodowy (lub punkt dostępu) jest wyposażony w przycisk WPS i posiada kod PIN, przejdź do TYPU 1.
NIE
↓
NIE
↓
Przejdź do TYPU 4.
Przejdź do TYPU 3.

## TYP 1: sieć zabezpieczona za pomocą przycisku WPS

1. Sprawdź lokalizację przycisku WPS na routerze bezprzewodowym (lub punkcie dostępu) i naucz się z niego korzystać.

2. Naciśnij przycisk HOME, a następnie wybierz → [Sieć] → [Ustawienia sieci].
   Pojawi się ekran startowy.

3. Wybierz [Ustawienia sieci bezprzewodowej] → [WPS (naciśnięcie przycisku)], a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

## TYP 2: sieć zabezpieczona za pomocą kodu PIN

1. Naciśnij przycisk HOME, a następnie wybierz → [Sieć] → [Ustawienia sieci].
   Pojawi się ekran startowy.

2. Wybierz [Ustawienia sieci bezprzewodowej] → [WPS (kod PIN)], a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

## TYP 3: sieć zabezpieczona za pomocą SSID i klucza bezpieczeństwa

1. Sprawdź SSID (nazwa sieci bezprzewodowej) i klucz bezpieczeństwa (klucz WEP lub WPA) routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu).
   Jeśli ich nie znasz, sięgnij do podręcznika użytkownika routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu).

2. Naciśnij przycisk HOME, a następnie wybierz → [Sieć] → [Ustawienia sieci].
   Pojawi się ekran startowy.

3. Wybierz [Ustawienia sieci bezprzewodowej] → [Wyszukaj].

4. Wybierz sieć z listy dostępnych sieci bezprzewodowych, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

## TYP 4: sieć niezabezpieczona, wykorzystująca jedynie SSID

1. Sprawdź SSID (nazwa sieci bezprzewodowej).
   Jeśli nie znasz SSID, sięgnij do podręcznika użytkownika routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu).

2. Naciśnij przycisk HOME, a następnie wybierz → [Sieć] → [Ustawienia sieci].
   Pojawi się ekran startowy.

3. Wybierz [Ustawienia sieci bezprzewodowej] → [Wyszukaj].

4. Wybierz sieć z listy dostępnych sieci bezprzewodowych, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Copyright 2011 Sony Corporation