#

# i-Manual online

- Imprimir
- Tamanho da fonte

- Página Superior >
- Utilizar outro equipamento/Internet >
- Internet/LAN Sem Fios >
- LAN Sem Fios

# LAN Sem Fios

O dispositivo LAN sem fios incorporado permite-lhe aceder à Internet e à sua rede doméstica. Com esta funcionalidade, pode ligar-se a uma LAN sem fios e desfrutar das vantagens da ligação à rede num ambiente sem cabos.

Internet
Router sem fios
(ponto de acesso)
Modem
Televisor

## Ligar à sua LAN sem fios

1. Configure o seu router sem fios (ou ponto de acesso).

   Para obter mais detalhes, consulte o manual de instruções do seu router sem fios (ou ponto de acesso).

2. Verifique o seu ambiente LAN sem fios utilizando o gráfico seguinte.

####

- Sugestões para uma transmissão de vídeo suave:
- - Altere a definição do seu router sem fios (ou ponto de acesso) para 802.11n, se possível. Para obter mais informações sobre como alterar a definição, consulte o manual de instruções do seu router sem fios (ou ponto de acesso).
- - Se a operação acima não apresentar qualquer melhoria, tente utilizar o Adaptador LAN Sem Fios USB UWA-BR100 e altere a definição do seu router sem fios (ou ponto de acesso) para 5 GHz, o que pode ajudar a melhorar a qualidade de transmissão de vídeo.

Utiliza uma LAN sem fios segura?
SIM →
Utiliza um router sem fios (ou ponto de acesso) compatível com a Configuração Protegida Wi-Fi (WPS)?
SIM →
Se o seu router sem fios (ou ponto de acesso) possuir um botão WPS, prossiga para TYPE 1.
Se o seu router sem fios (ou ponto de acesso) possuir um código PIN, prossiga para TYPE 2.
Se o seu router sem fios (ou ponto de acesso) possuir um botão WPS e um código PIN, prossiga para TYPE 1.
NÃO
↓
NÃO
↓
Prossiga para TYPE 4.
Prossiga para TYPE 3.

## TYPE 1: Rede protegida utilizando o botão WPS

1. Verifique a localização do botão WPS no seu router sem fios (ou ponto de acesso) e verifique como utilizá-lo.

2. Carregue em HOME e, em seguida, seleccione → [Rede] → [Configuração de Rede].
   Aparece o ecrã de iniciação.

3. Seleccione [Configuração sem fios] → [WPS (Botão)] e, em seguida, siga as instruções no ecrã.

## TYPE 2: Rede protegida utilizando o código PIN

1. Carregue em HOME e, em seguida, seleccione → [Rede] → [Configuração de Rede].
   Aparece o ecrã de iniciação.

2. Seleccione [Configuração sem fios] → [WPS (PIN)] e, em seguida, siga as instruções no ecrã.

## TYPE 3: Rede protegida utilizando SSID e código de segurança

1. Verifique o SSID (nome da rede sem fios) e o código de segurança (código WEP ou WPA) do seu router sem fios (ou ponto de acesso).
   Se não os conhece, consulte o manual de instruções do seu router sem fios (ou ponto de acesso).

2. Carregue em HOME e, em seguida, seleccione → [Rede] → [Configuração de Rede].
   Aparece o ecrã de iniciação.

3. Seleccione [Configuração sem fios] → [Pesquisa].

4. Seleccione uma rede a partir da lista de redes sem fios analisadas e, em seguida, siga as instruções no ecrã.

## TYPE 4: Rede não protegida utilizando apenas SSID

1. Verifique o SSID (nome da rede sem fios).
   Se não conhece o SSID, consulte o manual de instruções do seu router sem fios (ou ponto de acesso).

2. Carregue em HOME e, em seguida, seleccione → [Rede] → [Configuração de Rede].
   Aparece o ecrã de iniciação.

3. Seleccione [Configuração sem fios] → [Pesquisa].

4. Seleccione uma rede a partir da lista de redes sem fios analisadas e, em seguida, siga as instruções no ecrã.

Copyright 2011 Sony Corporation