#

# i-Manual online

- Imprimir
- Tamanho da fonte

- Página Superior >
- Descrição das peças >
- Parte inferior

# Parte inferior

- LAN
- / AV1
- AV2, / COMPONENT IN
- HDMI IN 1/4

1. LAN

   Liga-se a uma rede existente através de um cabo de Ethernet.

2. Entrada RF que se liga ao seu cabo ou antena.

   ####

   - Para os modelos compatíveis com satélite, está também disponível uma entrada de satélite.
3. / AV1

   Tem de utilizar o cabo do adaptador fornecido.

   Quando liga um descodificador analógico, o sintonizador do televisor emite sinais codificados para o descodificador e este descodifica os sinais antes de os emitir.

   ####

   - A definição da saída SCART tem de ser efectuada ao emitir RF digital em determinados modelos ou em certas regiões. Carregue em OPTIONS e, em seguida, seleccione [SCART REC ligado].
4. AV2, / COMPONENT IN

   Tem de utilizar o cabo do adaptador fornecido.

   Esta entrada pode ser utilizada como uma entrada de vídeo composto ou como uma entrada de vídeo componente. Quando ligar equipamento mono, ligue à tomada L (MONO).

   ####

   - O televisor irá detectar e alternar entre AV2 e / COMPONENT IN automaticamente. Para definir manualmente o tipo de entrada, carregue em HOME, seleccione → [Entradas] → [Input AV2/Component].
5. HDMI IN 1/4

   O HDMI (High-Definition Multimedia Interface) fornece uma interface de áudio/vídeo totalmente digital não comprimida entre este televisor e qualquer equipamento áudio/vídeo equipado com HDMI. Além disso, quando liga equipamento que é compatível com “Controlo para HDMI”, a comunicação com o equipamento ligado é suportada.

   ####

   - Certifique-se de que utiliza apenas um cabo HDMI autorizado, com o logótipo HDMI.
   - Se ligar um sistema de áudio digital compatível com a tecnologia Audio Return Channel (ARC), utilize a HDMI IN 1. Caso contrário, é necessária uma ligação adicional com a DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Se o equipamento possuir uma tomada DVI, ligue-a à HDMI IN 4 através da interface de um adaptador DVI - HDMI (não fornecido) e ligue as tomadas de saída de áudio do equipamento à PC/HDMI 4 AUDIO IN, situada na PC IN.

Copyright 2011 Sony Corporation