#

# i-Manual online

- Tipărire
- Dimensiune font

- La începutul paginii >
- Descriere piese >
- Jos

# Jos

- LAN
- / AV1
- AV2, / COMPONENT IN
- HDMI IN 1/4

1. LAN

   Se conectează la o reţea existentă utilizând un cablu Ethernet.

2. Intrare RF care se conectează la cablu sau la antenă (exterioară).

   ####

   - Pentru modelele compatibile cu satelitul, este de asemenea disponibilă o intrare pentru satelit.
3. / AV1

   Trebuie să utilizaţi cablul adaptor furnizat.

   Când conectaţi un decodor analogic, tunerul TV transmite semnale codificate la decodor, iar acesta le decodifică înainte de a le transmite la ieşire.

   ####

   - Setarea pentru ieşire SCART trebuie realizată când la ieşire este redat un semnal RF digital, la anumite modele sau în anumite regiuni. Apăsaţi OPTIONS, apoi selectaţi [SCART REC pornit].
4. AV2, / COMPONENT IN

   Trebuie să utilizaţi cablul adaptor furnizat.

   Această intrare poate fi utilizată ca intrare video compozită sau ca intrare video pe componente. La conectarea de echipamente mono, folosiţi jackul L (MONO).

   ####

   - Televizorul va detecta şi va comuta automat între AV2 şi / COMPONENT IN. Pentru a seta manual tipul de intrare, apăsaţi HOME, selectaţi → [Intrări externe] → [Intrare AV2/Component].
5. HDMI IN 1/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) furnizează o interfaţă audio/video necomprimată, complet digitală, între TV şi orice echipament audio/video echipat cu HDMI. De asemenea, când conectaţi echipament care este compatibil cu „Control pentru HDMI”, este posibilă comunicaţia cu echipamentul conectat.

   ####

   - Aveţi grijă să utilizaţi numai un cablu HDMI autorizat, cu sigla HDMI.
   - Când conectaţi un sistem audio digital compatibil cu tehnologia Audio Return Channel (ARC), utilizaţi HDMI IN 1. În caz contrar, este necesară o conexiune suplimentară cu DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Dacă echipamentul dispune de un jack DVI, conectaţi-l la portul HDMI IN 4 prin intermediul unei interfeţe de adaptor DVI - HDMI (neinclus) şi conectaţi jackurile de ieşire audio ale echipamentului la mufa PC/HDMI 4 AUDIO IN, situată în PC IN.

Copyright 2011 Sony Corporation