#

# Online príručka i-Manual

- Tlačiť
- Veľkosť písma

- Vrchná stránka >
- Popis dielov >
- Dolná časť

# Dolná časť

- LAN
- / AV1
- AV2, / COMPONENT IN
- HDMI IN 1/4

1. LAN

   Pripojí sa k existujúcej sieti pomocou ethernetového kábla.

2. RF vstup, ktorý sa pripája ku káblovému rozvodu alebo anténe.

   ####

   - Pre modely kompatibilné so satelitom je k dispozícii aj satelitný vstup.
3. / AV1

   Použite dodaný kábel.

   Keď pripájate analógový dekodér, TV tuner do dekodéra vysiela zakódovaný signál a dekodér ho pred vyslaním dekóduje.

   ####

   - Na niektorých modeloch alebo v niektorých krajinách musí byť nastavený výstup SCART, ak sa vysiela digitálny RF. Stlačte OPTIONS a potom zvoľte [SCART REC zapnutý].
4. AV2, / COMPONENT IN

   Použite dodaný kábel.

   Tento vstup sa môže použiť ako kompozitný video vstup alebo komponentný video vstup. Mono zariadenia pripojte do konektora L (MONO).

   ####

   - TV prijímač automatický zistí a prepne sa medzi AV2 a / COMPONENT IN. Ak chcete manuálne nastaviť typ vstupu, stlačte HOME a zvoľte → [Externé vstupy] → [AV2/Component vstup].
5. HDMI IN 1/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) poskytuje neskomprimované plne digitálne audio/video rozhranie medzi týmto TV prijímačom a ľubovoľným audio/video zariadením s HDMI. Okrem toho, ak pripojíte zariadenie, ktoré je kompatibilné s funkciou „Ovládanie pre HDMI“, je podporovaná komunikácia s pripojeným zariadením.

   ####

   - Uistite sa, že používate autorizovaný HDMI kábel s logom HDMI.
   - Pri zapájaní digitálneho audio systému, ktorý je kompatibilný s technológiou Audio Return Channel (ARC) použite vstup HDMI IN 1. Ak nie je, je potrebné ďalšie zapojenie cez DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Ak má zariadenie DVI konektor, prepojte ho so vstupom HDMI IN 4 pomocou adaptéra rozhraní DVI - HDMI (nedodáva sa) a výstupné audio konektory prepojte so vstupom PC/HDMI 4 AUDIO IN, ktorý sa nachádza na PC IN.

Copyright 2011 Sony Corporation