#

# i-Manual en línia

- Imprimeix
- Mida de lletra

- Pàgina superior >
- Descripció de les parts >
- Part frontal

# Part frontal

- Sensor de llum
- Sensor del control remot
- (Sense imatge/Temporitzador)
- (Standby)
- I (Alimentació)
- Transmissor síncron 3D

1. Sensor de llum

   Detecta el nivell de llum de l’habitació i ajusta la brillantor de la pantalla segons els resultats.

   No col·loqueu cap objecte a prop del sensor. En cas contrari, el funcionament es pot veure afectat.

2. Sensor del control remot

   Rep senyals del comandament a distància.

   No col·loqueu cap objecte a prop del sensor. En cas contrari, el funcionament es pot veure afectat.

3. (Sense imatge/Temporitzador)

   Es posa de color verd en seleccionar [Sense imatge].

   Es posa de color taronja quan definiu el temporitzador.

   Es posa de color taronja o parpelleja durant l’actualització de programari.

   Es posa de color taronja quan ajusteu la gravació del temporitzador al dispositiu HDD USB o a l’equip connectat a través de la connexió SCART.

   ####

   - És possible que la funció de gravació a HDD USB no estigui disponible en funció del model, la regió o el país.
4. (Standby)

   Es posa de color vermell quan el televisor està en mode d’espera, en mode d’estalvi d’energia de l’ordinador o durant l’actualització de programari.

5. I (Alimentació)

   Es posa de color verd quan s’engega el televisor.

   Es posa de color vermell quan la gravació del temporitzador al dispositiu HDD USB o a l’equip connectat a través de la connexió SCART està en curs.

   ####

   - És possible que la funció de gravació a HDD USB no estigui disponible en funció del model, la regió o el país.
6. Transmissor síncron 3D

   Emet el senyal síncron 3D.

   ####

   - No col·loqueu cap objecte davant del Transmissor síncron 3D. En cas contrari, el funcionament es pot veure afectat.

Copyright 2011 Sony Corporation