#

# i-Manual en línia

- Imprimeix
- Mida de lletra

- Pàgina superior >
- Utilització d’altres equips/Internet >
- Internet/LAN sense fils >
- Preparat per LAN sense fils

# Preparat per LAN sense fils

Si connecteu l’Adaptador LAN sense fils USB UWA-BR100 (a partir de desembre de 2010) al port USB del televisor, podreu establir una connexió de xarxa sense fils.

Internet
Mòdem
Encaminador sense fils
(punt d’accés)
TV
Adaptador de LAN sense fils USB

####

- L’Adaptador de LAN sense fils USB se subministra o està disponible com a accessori opcional segons el model del televisor. És possible que en alguns països o regions l’Adaptador de LAN sense fils USB no estigui disponible.
- Si el televisor disposa de dos ports USB, assegureu-vos de connectar l’Adaptador de LAN sense fils USB al port USB superior.

## Connexió a la xarxa LAN sense fils

1. Configureu l’encaminador sense fils (o punt d’accés).

   Per obtenir més informació, consulteu el manual d’instruccions de l’encaminador sense fils (o punt d’accés).

2. Comproveu l’entorn de la xarxa LAN sense fils mitjançant el següent quadre.

####

- Suggeriments per a la transmissió de vídeo suau: canvieu l’ajustament de l’encaminador sense fils (o punt d’accés) a 802.11n i 5 GHz si és possible. Per obtenir més informació sobre com canviar l’ajustament, consulteu el manual d’instruccions de l’encaminador sense fils (o punt d’accés).

Feu servir una xarxa LAN sense fils segura?
SÍ →
Feu servir un encaminador sense fils (o punt d’accés) que admeti el protocol WPS (Wi-Fi Protected Setup)?
SÍ →
Si l’encaminador sense fils (o punt d’accés) disposa d’un botó WPS, passeu a TIPUS 1.
Si l’encaminador sense fils (o punt d’accés) disposa d’un codi PIN, passeu a TIPUS 2.
Si l’encaminador sense fils (o punt d’accés) disposa d’un botó WPS i un codi PIN, passeu a TIPUS 1.
NO
↓
NO
↓
Passeu a TIPUS 4.
Passeu a TIPUS 3.

## TIPUS 1: xarxa segura mitjançant el botó WPS

1. Comproveu la ubicació del botó WPS de l’encaminador sense fils (o punt d’accés) i verifiqueu-ne l’ús.

2. Premeu HOME i, a continuació, seleccioneu → [Xarxa] → [Configuració de xarxa].
   Apareixerà la pantalla inicial.

3. Seleccioneu [Configuració sense fils] → [WPS (botó del comandament)] i, a continuació, seguiu les instruccions en pantalla.

## TIPUS 2: xarxa segura mitjançant el codi PIN

1. Premeu HOME i, a continuació, seleccioneu → [Xarxa] → [Configuració de xarxa].
   Apareixerà la pantalla inicial.

2. Seleccioneu [Configuració sense fils] → [WPS (PIN)] i, a continuació, seguiu les instruccions en pantalla.

## TIPUS 3: xarxa segura mitjançant l'SSID i la clau de seguretat

1. Comproveu l'SSID (nom de la xarxa sense fils) i la clau de seguretat (clau WEP o WPA) de l’encaminador sense fils (o punt d’accés).
   Si no els sabeu, consulteu el manual d’instruccions de l’encaminador sense fils (o punt d’accés).

2. Premeu HOME i, a continuació, seleccioneu → [Xarxa] → [Configuració de xarxa].
   Apareixerà la pantalla inicial.

3. Seleccioneu [Configuració sense fils] → [Cerca].

4. Seleccioneu una xarxa de la llista de xarxes sense fils detectades i, a continuació, seguiu les instruccions de la pantalla.

## TIPUS 4: xarxa no segura mitjançant només l'SSID

1. Comproveu l'SSID (nom de la xarxa sense fils).
   Si no sabeu l'SSID, consulteu el manual d’instruccions de l’encaminador sense fils (o punt d’accés).

2. Premeu HOME i, a continuació, seleccioneu → [Xarxa] → [Configuració de xarxa].
   Apareixerà la pantalla inicial.

3. Seleccioneu [Configuració sense fils] → [Cerca].

4. Seleccioneu una xarxa de la llista de xarxes sense fils detectades i, a continuació, seguiu les instruccions de la pantalla.

Copyright 2011 Sony Corporation