#

# Příručka i-Manual online

- Tisk
- Velikost písma

- Horní stránka >
- Popis částí >
- Přední

# Přední

- Senzor osvětlení
- Senzor dálkového ovládání
- (Vypnutý obraz / Časovač)
- (Pohotovostní režim)
- I (Napájení)
- 3D synchronizační vysílač

1. Senzor osvětlení

   Snímá úroveň osvětlení v místnosti a podle toho nastavuje jas obrazovky.

   Do blízkosti senzoru nic neumisťujte. Můžete tím ovlivnit jeho funkci.

2. Senzor dálkového ovládání

   Přijímá signály z dálkového ovládání.

   Do blízkosti senzoru nic neumisťujte. Můžete tím ovlivnit jeho funkci.

3. (Vypnutý obraz / Časovač)

   Rozsvítí se zeleně, když vyberete možnost [Vypnutý obraz].

   Rozsvítí se oranžově, když nastavíte časovač.

   Rozsvítí se a/nebo bude blikat oranžově při aktualizaci softwaru.

   Rozsvítí se oranžově, když nastavíte časovač k nahrávání na zařízení USB HDD nebo zařízení připojené přes rozhraní SCART.

   ####

   - Funkce nahrávání na USB HDD nemusí být dostupná v závislosti na modelu/oblasti/zemi, v níž se nacházíte.
4. (Pohotovostní režim)

   Rozsvítí se červeně, když je televize v pohotovostním režimu, počítač v úsporném režimu nebo během aktualizace softwaru.

5. I (Napájení)

   Rozsvítí se zeleně, když je televize zapnutá.

   Rozsvítí se červeně, když probíhá nahrávání na zařízení USB HDD nebo zařízení připojené přes rozhraní SCART po aktivaci časovačem.

   ####

   - Funkce nahrávání na USB HDD nemusí být dostupná v závislosti na modelu/oblasti/zemi, v níž se nacházíte.
6. 3D synchronizační vysílač

   Vysílá 3D synchronizační signál.

   ####

   - Před 3D synchronizační vysílač nic neumisťujte. Můžete tím ovlivnit jeho funkci.

Copyright 2011 Sony Corporation