#

# i-Manual en línea

- Imprimir
- Tamaño de fuente

- Página inicial >
- Uso de Otro equipo/Internet >
- Internet/LAN inalámbrica >
- Preparado para red LAN inalámbrica

# Preparado para red LAN inalámbrica

Mediante la inserción del adaptador de red LAN inalámbrica USB UWA-BR100 (a partir de diciembre de 2010) en el puerto USB del televisor, es posible crear una conexión de red inalámbrica.

Internet
Módem
Enrutador inalámbrico
(punto de acceso)
Televisor
Adaptador de red LAN inalámbrica USB

####

- El adaptador de red LAN inalámbrica USB se suministra o se encuentra disponible como accesorio opcional en función del modelo del televisor. Es posible que en algunos países o regiones el adaptador de red LAN inalámbrica USB no se encuentre disponible.
- Si el televisor dispone de dos puertos USB, asegúrese de conectar adaptador de LAN inalámbrica USB al puerto USB superior.

## Conexión a su red LAN inalámbrica

1. Configure el enrutador inalámbrico (o punto de acceso).

   Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del enrutador inalámbrico (o punto de acceso).

2. Compruebe el entorno de red LAN inalámbrica mediante el siguiente cuadro.

####

- Sugerencias para la transmisión de vídeo uniforme: cambie el ajuste del enrutador inalámbrico (o punto de acceso) a 802.11n y 5GHz si es posible. Para obtener más información sobre cómo cambiar el ajuste, consulte el manual de instrucciones del enrutador inalámbrico (o punto de acceso).

¿Utiliza una LAN inalámbrica segura?
SÍ →
¿Utiliza un enrutador inalámbrico (o punto de acceso) compatible con el protocolo Wi-Fi Protected Setup (WPS)?
SÍ →
Si el enrutador inalámbrico (o punto de acceso) dispone de un botón WPS, continúe con TIPO 1.
Si el enrutador inalámbrico (o punto de acceso) dispone de un código PIN, continúe con TIPO 2.
Si el enrutador inalámbrico (o punto de acceso) dispone de un botón WPS y de un código PIN, continúe con TIPO 1.
NO
↓
NO
↓
Continúe con TIPO 4.
Continúe con TIPO 3.

## TIPO 1: red protegida mediante el botón WPS

1. Compruebe la ubicación del botón WPS en el enrutador inalámbrico (o punto de acceso) y verifique cómo usarlo.

2. Pulse HOME y, a continuación, seleccione → [Red] → [Configuración de red].
   Aparece la pantalla de inicio.

3. Seleccione [Configuración inalámbrica] → [WPS (pulsar botón)] y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla.

## TIPO 2: red protegida mediante el código PIN

1. Pulse HOME y, a continuación, seleccione → [Red] → [Configuración de red].
   Aparece la pantalla de inicio.

2. Seleccione [Configuración inalámbrica] → [WPS (PIN)] y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla.

## TIPO 3: red protegida mediante SSID y clave de seguridad

1. Compruebe el SSID (nombre de red inalámbrica) y la clave de seguridad (clave WEP o WPA) del enrutador inalámbrico (o punto de acceso).
   Si no conoce dicha información, consulte el manual de instrucciones del enrutador inalámbrico (o punto de acceso).

2. Pulse HOME y, a continuación, seleccione → [Red] → [Configuración de red].
   Aparece la pantalla de inicio.

3. Seleccione [Configuración inalámbrica] → [Buscar].

4. Seleccione una red en la lista de redes inalámbricas escaneadas y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla.

## TIPO 4: red sin protección utilizando sólo SSID

1. Compruebe el SSID (nombre de red inalámbrica).
   Si no conoce el SSID, consulte el manual de instrucciones del enrutador inalámbrico (o punto de acceso).

2. Pulse HOME y, a continuación, seleccione → [Red] → [Configuración de red].
   Aparece la pantalla de inicio.

3. Seleccione [Configuración inalámbrica] → [Buscar].

4. Seleccione una red en la lista de redes inalámbricas escaneadas y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla.

Copyright 2011 Sony Corporation