#

# Sähköinen i-Manual-opas

- Tulosta
- Fonttikoko

- Aloitussivu >
- Asetukset/Home-valikko >
- Analogiset asetukset >
- Manuaalinen viritys

# Manuaalinen viritys

Esiaseta ohjelma ja valitse ohjelmanumero painamalla PROG +/-.

####

- Ohjelmanumeroa, jonka asetuksena on [Ohita], ei voi valita.
- Käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat alueittain/maittain.

Ohjelma
  Valitsee manuaalisesti viritettävän ohjelmanumeron.
TV-järjestelmä
  Valitsee television lähetysjärjestelmän.
Kanava
  Valitse [S]-asetus kaapelikanaville tai [C]-asetus antennikanaville.
AFT
  Voit säätää kuvanlaatua hienovirittämällä analogisia kanavia.
Äänisuodin
  Parantaa valitun kanavan monolähetysten äänenlaatua.
Ohita
  Ohittaa käyttämättömät analogiset kanavat.
LNA
  Parantaa valitun kanavan kuvanlaatua, kun lähetyssignaali on heikko.

  ####

  - [LNA] ei ehkä ole käytettävissä kaikissa tilanteissa.
Signaalitaso
  Näyttää nykyisen ohjelman signaalin voimakkuuden.
Värijärjestelmä
  Määrittää värijärjestelmän kanavakohtaisesti.

Copyright 2011 Sony Corporation