#

# Sähköinen i-Manual-opas

- Tulosta
- Fonttikoko

- Aloitussivu >
- Muiden laitteiden ja Internetin käyttäminen >
- USB-laite (esim. digitaalikamera)

# USB-laite (esim. digitaalikamera)

Toistaa valokuvia/musiikkia/videoita televisioruudussa, kun kytkettynä on Sonyn digitaalikamera tai muu USB-yhteensopiva laite.

Voit nauttia Sonyn digitaalikameraan, videokameraan tai USB-muistiin tallennetuista valokuvista, musiikista ja videotiedostoista, kun kytket laitteen USB-kaapelilla.

Televisio
USB-muisti
USB-kaapeli (lisävaruste)

## Valokuvien/musiikin/videoiden toistaminen

1. Paina HOME ja valitse sitten → [Digikuvat], [Musiikki] tai [Videot] → haluamasi USB-laite.

2. Valitse toistettavat tiedostot tai kansiot luettelosta.

####

- Valokuvien toisto alkaa automaattisesti, kun USB-muisti kytketään television virran kytkemisen jälkeen ja kun [Kuvaesitys] tai [Pikkukuvanäkymä] on valittuna [Automaattinen USB-toisto] -asetuksissa. Automaattinen toisto edellyttää, että valokuvatiedostot on tallennettu DCIM-kansion alakansioon. Lisäksi DCIM-kansion alakansion nimessä tulee olla 3 numeroa ja 5 kirjainta (”_” on sallittu), esimerkiksi 101MSDCF.
- Kun Sonyn digitaalikamera kytketään televisioon USB-kaapelilla, kameran USB-yhteysasetukseksi täytyy valita [Auto] tai [Muisti].
- 3D-pyyhkäisypanoraamavalokuvan voi näyttää vain, jos [Kuvaesityksen tehoste] -asetus on [Yksinkertainen]. (Tämä toiminto on käytettävissä vain 3D-yhteensopivissa malleissa.) Vahvista asetus painamalla OPTIONS ja valitsemalla sitten [Toistovaihtoehdot] → [Kuvaesityksen tehoste] → [Yksinkertainen].
- Panoraamavalokuvaa voi vierittää vain, jos [Kuvaesityksen tehoste] -asetus on [Yksinkertainen]/[Häivytys]. Vahvista asetus painamalla OPTIONS ja valitsemalla sitten [Toistovaihtoehdot] → [Kuvaesityksen tehoste] → [Yksinkertainen]/[Häivytys].

## Yhteensopivat USB-laitteet/-muodot

- Lisätietoja yhteensopivista USB-laitteista on seuraavassa sivustossa.
  http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
- USB-katselu tukee FAT12,-, FAT16- ja FAT32-tiedostojärjestelmiä.
- USB-toistoa tuetaan seuraavissa valokuvien tiedostomuodoissa:
- - JPEG (JPEG-tiedostot, joiden tunniste on ”.jpg” ja jotka ovat DCF- tai Exif-muodossa)
- - RAW (ARW/ARW 2.0 -tiedostot, joiden tunniste on ”.arw”) (Vain esikatselu.)
- - MPO (tiedostot, joiden tunniste on ”.mpo”)
- Vain seuraavan kokoisia JPEG-panoraamakuvia voi vierittää. (Jos JPEG-tiedostoa muokataan esimerkiksi tietokoneessa, vierittäminen ei ehkä onnistu.)
- - Vaakasuuntainen vierittäminen: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096
- - Pystysuuntainen vierittäminen: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480
- USB-toistoa tuetaan seuraavissa musiikkitiedostomuodoissa:
- - MP3 (tiedostot, joiden tunniste on ”.mp3” ja joissa ei ole tekijänoikeussuojausta)
- - WAV (tiedostot, joiden tunniste on ”.wav”)
- USB-toistoa tuetaan seuraavissa videotiedostomuodoissa:
- - AVCHD (tiedostot, joiden tunniste on ”.mts” tai ”.m2ts”)
- - MP4 (AVC) (tiedostot, joiden tunniste on ”.mp4”)
- - MP4 (MPEG4) (tiedostot, joiden tunniste on ”.mp4”)
- - MPEG1 (tiedostot, joiden tunniste on ”.mpg”)
- - MPEG2 (tiedostot, joiden tunniste on ”.mpg”)
- - DivX (tiedostot, joiden tunniste on ”.divx” tai ”.avi”)
- Videotiedostot sijaitsevat kansiorakenteessa (hierarkiassa) seuraavasti:
  /AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
  /PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
  /MP_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4

####

- Voit estää tiedostojen katoamisen varmuuskopioimalla kaikki mediatiedostosi USB-laitteeseen. Sony ei vastaa USB-laitteessa olevien tietojen katoamisesta tai vahingoittumisesta.
- Joidenkin tiedostojen toistaminen ei ehkä onnistu, vaikka käytössä olisi tuettu tiedostomuoto.

Copyright 2011 Sony Corporation