#

# Sähköinen i-Manual-opas

- Tulosta
- Fonttikoko

- Aloitussivu >
- ”BRAVIA” TV:n ominaisuudet >
- WLAN-yhteensopiva

# WLAN-yhteensopiva

Tuo käyttöön langattoman verkkoyhteyden televisioon, kun television USB-liitäntään kytketään langaton USB-WLAN-sovitin.

Voit luoda langattoman verkkoyhteyden kytkemällä langattoman USB-WLAN-sovittimen UWA-BR100 (alkaen joulukuusta 2010) television USB-liitäntään.

Internet
Modeemi
Langaton reititin
(tukiasema)
Televisio
Langaton USB-WLAN-sovitin

####

- Langaton USB-WLAN-sovitin joko toimitetaan mukana tai on saatavana lisävarusteena televisiomallista riippuen. Langatonta USB-WLAN-sovitinta ei ehkä ole saatavilla joissakin maissa / joillakin alueilla.
- Jos televisiossa on kaksi USB-porttia, kytke langaton USB-WLAN-sovitin ylempään USB-porttiin.

## Yhteyden muodostaminen langattomaan lähiverkkoon

1. Asenna langaton reititin (tai tukiasema).

   Lisätietoja on langattoman reitittimen (tai tukiaseman) käyttöoppaassa.

2. Tarkista langattoman lähiverkon tila seuraavan taulukon mukaan.

####

- Vihjeitä videon tasaisen suoratoiston aikaansaamiseksi: Jos mahdollista, muuta langattoman reitittimen (tai tukiaseman) asetuksiksi 802.11n ja 5 GHz. Lisätietoja asetuksen muuttamisesta on langattoman reitittimen (tai tukiaseman) käyttöoppaassa.

Onko käytössä suojattu langaton lähiverkko?
KYLLÄ →
Tukeeko käytössä oleva langaton reititin (tai tukiasema) Wi-Fi Protected Setup -toimintoa (WPS)?
KYLLÄ →
Jos langattomassa reitittimessä (tai tukiasemassa) on WPS-painike, siirry kohtaan TYYPPI 1.
Jos langattomassa reitittimessä (tai tukiasemassa) on PIN-koodi, siirry kohtaan TYYPPI 2.
Jos langattomassa reitittimessä (tai tukiasemassa) on sekä WPS-painike että PIN-koodi, siirry kohtaan TYYPPI 1.
EI
↓
EI
↓
Siirry kohtaan TYYPPI 4.
Siirry kohtaan TYYPPI 3.

## TYYPPI 1: suojattu verkko ja WPS-painike

1. Etsi WPS-painike langattomasta reitittimestä (tai tukiasemasta) ja varmista, että osaat käyttää sitä.

2. Paina HOME ja valitse sitten → [Verkko] → [Verkon käyttöönotto].
   Aloitusnäyttö tulee näkyviin.

3. Valitse [Langattoman yhteyden asetus] → [WPS (paina painiketta)] ja seuraa sitten näytön ohjeita.

## TYYPPI 2: suojattu verkko ja PIN-koodi

1. Paina HOME ja valitse sitten → [Verkko] → [Verkon käyttöönotto].
   Aloitusnäyttö tulee näkyviin.

2. Valitse [Langattoman yhteyden asetus] → [WPS (PIN)] ja seuraa sitten näytön ohjeita.

## TYYPPI 3: suojattu verkko, SSID-tunnus ja suojausavain

1. Tarkista langattoman reitittimen (tai tukiaseman) SSID (langattoman verkon nimi) ja suojausavain (WEP- tai WPA-avain).
   Jos et tiedä niitä, saat lisätietoja langattoman reitittimen (tai tukiaseman) käyttöoppaasta.

2. Paina HOME ja valitse sitten → [Verkko] → [Verkon käyttöönotto].
   Aloitusnäyttö tulee näkyviin.

3. Valitse [Langattoman yhteyden asetus] → [Hae].

4. Valitse verkko havaittujen langattomien verkkojen luettelosta ja noudata sitten näytön ohjeita.

## TYYPPI 4: suojaamaton verkko, vain SSID-tunnus

1. Tarkista SSID (langattoman verkon nimi).
   Jos et tiedä SSID-tunnusta, saat lisätietoja langattoman reitittimen (tai tukiaseman) käyttöoppaasta.

2. Paina HOME ja valitse sitten → [Verkko] → [Verkon käyttöönotto].
   Aloitusnäyttö tulee näkyviin.

3. Valitse [Langattoman yhteyden asetus] → [Hae].

4. Valitse verkko havaittujen langattomien verkkojen luettelosta ja noudata sitten näytön ohjeita.

Copyright 2011 Sony Corporation