#

# Sähköinen i-Manual-opas

- Tulosta
- Fonttikoko

- Aloitussivu >
- Vianetsintä >
- Kuvahäiriöt: 3D

# Kuvahäiriöt: 3D

- 3D-kuvaa ei näy./3D-vaikutelma on heikko.
- 3D-pyyhkäisypanoraamavalokuvaa ei voi näyttää.
- Kuvan kummallakin puolella näkyy musta palkki 3D-kuvaa katseltaessa.
- Televisio siirtyy automaattisesti 3D-näyttötilaan, kun se havaitsee 3D-signaalin.
- Näkyviin tulee automaattisesti teksti [3D-signaali havaittu.], kun 3D-signaali havaitaan.
- 3D-lasit eivät istu.
- 3D-lasien merkkivalo vilkkuu.
- 3D-lasien virtaa ei voi kytkeä.
- 3D-laseja ei voi ladata. (Koskee vain malleja TDG-BR250/BR200.)

3D-kuvaa ei näy./3D-vaikutelma on heikko.
  - Varmista, että 3D- tahdistuslähettimen ja 3D-lasien välillä ei ole esteitä.
  - Vaihda 3D-laseihin uusi paristo tai lataa 3D-lasien akku, jos niissä on ladattava akku.
  - Varmista, että 3D-lasien virta on kytketty.
  - Jos kaksi kuvaa näkyy vierekkäin, tuo 3D-valikko näkyviin painamalla 3D ja paina sitten 3D toistuvasti, kunnes [Side-by-Side –tila] tulee näkyviin. Jos kaksi kuvaa näkyy päällekkäin, tuo 3D-valikko näkyviin painamalla 3D ja paina sitten toistuvasti 3D, kunnes [Over-Under –tila] tulee näkyviin.
  - Jos [3D-valikko]-asetusnäyttö on näkyvissä, mutta 3D-kuvaa ei näy, katkaise 3D-sisältöä toistavasta laitteesta virta ja kytke se sitten uudelleen päälle.
  - Saatu 3D-vaikutelma voi vaihdella eri henkilöillä.
  - 3D-vaikutelma voi heikentyä, jos ympäristön lämpötila on alhainen.
  - 3D-vaikutelma voi heikentyä ja näytön värit siirtyä, jos katsoja makaa tai kallistaa päätään.
3D-pyyhkäisypanoraamavalokuvaa ei voi näyttää.
  - 3D-pyyhkäisypanoraamavalokuvan voi näyttää vain, jos [Kuvaesityksen tehoste] -asetus on [Yksinkertainen]. Vahvista asetus painamalla OPTIONS ja valitsemalla sitten [Toistovaihtoehdot] → [Kuvaesityksen tehoste] → [Yksinkertainen].
  - 3D-pyyhkäisypanoraamavalokuvan näyttäminen DLNA-sertifioidun mediapalvelimen kautta ei ole käytettävissä.
Kuvan kummallakin puolella näkyy musta palkki 3D-kuvaa katseltaessa.
  - Kuvan kummallakin puolella näkyy musta palkki, kun simuloidun 3D-näyttötilan 3D-signaaleja käsitellään tai 3D-kuvan syvyyttä säädetään [3D-syvyyden säätö] -toiminnolla.
Televisio siirtyy automaattisesti 3D-näyttötilaan, kun se havaitsee 3D-signaalin.
  - Ota 3D-näyttötoiminnon manuaalinen valinta käyttöön. Paina HOME ja valitse sitten → [Näyttö] → [3D-asetukset] → [Auto 3D] → [Pois].
Näkyviin tulee automaattisesti teksti [3D-signaali havaittu.], kun 3D-signaali havaitaan.
  - Poista [3D-signaalin ilmoitus] -asetus käytöstä. Paina HOME ja valitse sitten → [Näyttö] → [3D-asetukset] → [3D-signaalin ilmoitus] → [Pois].
3D-lasit eivät istu.

(Seuraavat säädöt koskevat vain mallia TDG-BR100.)

  - Käytä sovittamiseen kummankin puolen liukukytkintä. Kun haluat säätää sankoja, käännä niitä hieman sisäänpäin. ()
  - Taivuta (säädä) kehyksiä itsellesi sopiviksi. ()
  - Säädä nenäsilta nenällesi sopivaksi. ()
3D-lasien merkkivalo vilkkuu.

(Seuraavissa kuvissa näkyy malli TDG-BR100.)

  - Välähtää muutaman sekunnin välein: osoittaa, että lasien virta on kytketty.
  - Välähtää 3 kertaa: osoittaa, että lasien virta on katkaistu. Lasien virta katkeaa, kun virtapainiketta painetaan 2 sekuntia tai jos 3D-tahdistuslähetin ei lähetä signaalia yli 5 minuuttiin.
  - Välähtää 3 kertaa 3 sekunnin välein: osoittaa, että pariston virta on lähes lopussa. Vaihda paristo tai jos 3D-laseissa on ladattava akku, lataa akku.
  - Merkkivalo
3D-lasien virtaa ei voi kytkeä.
  - Vaihda paristo. (Koskee vain malleja TDG-BR100/BR50. Mallia TDG-BR100 käytetään esimerkkinä seuraavissa ohjeissa ja sen kuvissa.)
  1. Avaa paristolokero kolikolla tms.
  2. Paina pariston reunaa ja vedä se ulos vinottain.
  3. Aseta paristo (CR2032) niin, että sen positiivinen (+) puoli on ylöspäin.
  4. Sulje paristolokero kolikolla tms.
  5. Varmista, että paristolokeron kansi on kiinni.
  - TDG-BR100
    TDG-BR100
    Kolikko tms.
    Paristo (CR2032)

  ####

  - Kun avaat tai suljet paristolokeron kantta, varmista, että kolikko tms. on asetettu hyvin kannen koloon.
3D-laseja ei voi ladata. (Koskee vain malleja TDG-BR250/BR200.)
  - Tarkista, onko televisioon kytketty virta. 3D-laseja ei voi ladata, jos televisio on valmiustilassa.
  - Tarkista, että 3D-laseista on katkaistu virta. 3D-laseja voi ladata vain, jos niistä on katkaistu virta.
  - Tarkista, että USB-kaapeli on kytketty oikein.

Copyright 2011 Sony Corporation