#

# i-Manual en ligne

- Imprimer
- Taille de police

- Page d'accueil >
- Fonctions du téléviseur « BRAVIA » >
- Prêt pour LAN sans fil

# Prêt pour LAN sans fil

Fournit une connexion réseau sans fil à votre téléviseur en insérant un adaptateur LAN sans fil USB dans le port USB du téléviseur.

En insérant l’adaptateur LAN sans fil USB UWA-BR100 (à partir de décembre 2010) dans le port USB de votre téléviseur, vous pouvez aisément créer une connexion réseau sans fil.

Internet
Modem
Routeur sans fil
(point d’accès)
Téléviseur
Adaptateur LAN sans fil USB

####

- Selon le modèle de téléviseur, l’adaptateur LAN sans fil USB est fourni ou disponible en option. Il se peut que l’adaptateur LAN sans fil USB ne soit pas disponible dans certains pays/régions.
- Si votre téléviseur possède deux ports USB, veillez à raccorder l’adaptateur LAN sans fil USB au port USB supérieur.

## Connexion à votre LAN sans fil

1. Configurez votre routeur (ou point d’accès) sans fil.

   Pour plus d’informations, reportez-vous au mode d’emploi de votre routeur (ou point d’accès) sans fil.

2. Vérifiez votre environnement LAN sans fil à l’aide du schéma suivant.

####

- Conseil pour un streaming vidéo fluide : réglez votre routeur (ou point d’accès) sans fil sur 802.11n et 5 GHz, si possible. Pour plus d’informations sur la modification du réglage, reportez-vous au mode d’emploi de votre routeur (ou point d’accès) sans fil.

Utilisez-vous un LAN sans fil sécurisé ?
OUI →
Utilisez-vous un routeur (ou point d’accès) sans fil compatible avec Wi-Fi Protected Setup (WPS) ?
OUI →
Si votre routeur (ou point d’accès) sans fil dispose d’une touche WPS, passez à TYPE 1.
Si votre routeur (ou point d’accès) sans fil dispose d’un code PIN, passez à TYPE 2.
Si votre routeur (ou point d’accès) sans fil dispose à la fois d’une touche WPS et d’un code PIN, passez à TYPE 1.
NON
↓
NON
↓
Passez à TYPE 4.
Passez à TYPE 3.

## TYPE 1 : réseau sécurisé à l’aide de la touche WPS

1. Vérifiez l’emplacement de la touche WPS du routeur (ou point d’accès) sans fil et son mode de fonctionnement.

2. Appuyez sur HOME, puis sélectionnez → [Réseau] → [Réglage réseau].
   L’écran de démarrage apparaît.

3. Sélectionnez [Réglage réseau sans fil] → [WPS (bouton-poussoir)], puis suivez les instructions affichées à l’écran.

## TYPE 2 : réseau sécurisé à l’aide du code PIN

1. Appuyez sur HOME, puis sélectionnez → [Réseau] → [Réglage réseau].
   L’écran de démarrage apparaît.

2. Sélectionnez le [Réglage réseau sans fil] → [WPS (PIN)], puis suivez les instructions affichées à l’écran.

## TYPE 3 : réseau sécurisé à l’aide d’un SSID et d’une clé de sécurité

1. Vérifiez le SSID (nom de réseau sans fil) et la clé de sécurité (clé WEP ou WPA) de votre routeur (ou point d’accès) sans fil.
   Si vous ne les connaissez pas, consultez le mode d’emploi de votre routeur (ou point d’accès) sans fil.

2. Appuyez sur HOME, puis sélectionnez → [Réseau] → [Réglage réseau].
   L’écran de démarrage apparaît.

3. Sélectionnez [Réglage réseau sans fil] → [Rechercher].

4. Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux sans fil détectés, puis suivez les instructions affichées à l’écran.

## TYPE 4 : réseau non sécurisé utilisant uniquement un SSID

1. Vérifiez le SSID (nom du réseau sans fil).
   Si vous ne connaissez pas le SSID, consultez le mode d’emploi de votre routeur (ou point d’accès) sans fil.

2. Appuyez sur HOME, puis sélectionnez → [Réseau] → [Réglage réseau].
   L’écran de démarrage apparaît.

3. Sélectionnez [Réglage réseau sans fil] → [Rechercher].

4. Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux sans fil détectés, puis suivez les instructions affichées à l’écran.

Copyright 2011 Sony Corporation