#

# i-Manual en ligne

- Imprimer
- Taille de police

- Page d'accueil >
- Description des éléments >
- Droit

# Droit

- USB 1
- CAM (Module pour système à contrôle d’accès)
- USB 2 (HDD REC)
- HDMI IN 2
- PC IN
- AUDIO OUT/

1. USB 1

   Vous pouvez lire des fichiers photo, audio et vidéo stockés dans un périphériques USB.

   ####

   - Si vous enregistrez sur un disque dur USB, raccordez-le à la prise USB 2 (HDD REC). Vous ne pouvez pas enregistrer ou lire des données sur un disque dur USB raccordé à la prise USB 1.
2. CAM (Module pour système à contrôle d’accès)

   Permet d’accéder à un service télévisuel payant. Pour plus d’informations, reportez-vous au mode d’emploi fourni avec votre CAM.

   ####

   - N’insérez pas la carte à puce directement dans l’emplacement CAM du téléviseur. Elle doit être insérée dans le module CAM (Module d’accès conditionnel) fourni par votre revendeur agréé.
   - Le CAM n’est pas pris en charge dans tous les pays/régions. Vérifiez auprès de votre revendeur agréé.
3. USB 2 (HDD REC)

   Vous pouvez lire des fichiers photo, audio et vidéo stockés dans un périphérique USB et enregistrer une émission numérique sur un disque dur USB externe.

4. HDMI IN 2

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) fournit une interface audio/vidéo numérique intégrale non compressée entre ce téléviseur et un appareil audio/vidéo compatible HDMI. De plus, lorsque vous raccordez l’appareil qui est compatible avec « Commande pour HDMI », la communication avec l’appareil raccordé est prise en charge.

   ####

   - Veillez à utiliser uniquement un câble HDMI portant le logo HDMI.
   - En cas de raccordement à un système audio numérique compatible avec la technologie Audio Return Channel (ARC), utilisez la prise HDMI IN 1 située à l’arrière du téléviseur. Sinon, une connexion supplémentaire via la prise DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) est nécessaire.
   - Si l’appareil est doté d’une prise DVI, raccordez-le à la prise HDMI IN 4 située à l’arrière du téléviseur via un adaptateur DVI - HDMI (non fourni), puis raccordez les prises de sortie audio de l’appareil à la prise PC/HDMI 4 AUDIO IN située à l’arrière du téléviseur.
5. PC IN

   Procédez au raccordement à l’aide d’un câble PC avec ferrites.

   ####

   - Nous vous recommandons d’utiliser un câble PC avec ferrites, comme le « Connecteur, D-Sub 15 » (réf. 1-793-504-11, disponible auprès de votre centre de service après-vente Sony) ou de type équivalent.
   - Pour reproduire le son du PC, procédez au raccordement à la prise AUDIO IN située à l’arrière du téléviseur, à l’aide d’un câble audio.
6. AUDIO OUT/

   Procédez au raccordement à l’aide d’un câble audio ou d’un casque. Vous pouvez écouter le son du téléviseur via votre chaîne stéréo ou via le casque.
   Pour régler la sortie audio sur le casque ou sur un système audio externe, appuyez sur HOME, sélectionnez → [Son] → [Sortie audio/Casque].

   ####

   - Si vous activez [Sortie audio] dans [Sortie audio/Casque], sélectionnez [Fixe] ou [Variable], appuyez sur HOME, sélectionnez → [Son] → [Sortie audio].

Copyright 2011 Sony Corporation