#

# i-Manual en ligne

- Imprimer
- Taille de police

- Page d'accueil >
- Utilisation d'un autre appareil/Internet >
- Internet/LAN sans fil >
- LAN filaire

# LAN filaire

Une connexion LAN filaire permet d’accéder à Internet et à votre réseau domestique.

Raccordez un câble LAN à votre téléviseur, puis configurez le réseau.

Modem avec fonctions de routeur
Internet
Téléviseur

## Configuration réseau pour un LAN filaire

1. Configurez votre routeur LAN.

2. Appuyez sur HOME, puis sélectionnez → [Réseau] → [Réglage réseau].
   L’écran de démarrage apparaît.

3. Sélectionnez [Réglage réseau filaire] → [Auto] ou [Personnalisé].
   [Auto] : autorise la configuration automatique de votre réseau filaire.
   [Personnalisé] : autorise la configuration manuelle de l’adresse IP et du serveur proxy.

4. Suivez les instructions affichées à l’écran.

####

- Les paramètres à définir (par exemple, l’adresse IP, le masque de sous-réseau, DHCP) peuvent varier selon le fournisseur de services Internet ou le routeur. Pour plus d’informations, reportez-vous au mode d’emploi que votre fournisseur de services Internet vous a remis ou à celui qui accompagne le routeur.

Copyright 2011 Sony Corporation