#

# i-Manual en ligne

- Imprimer
- Taille de police

- Page d'accueil >
- Utilisation d'un autre appareil/Internet >
- Magnétoscope/Lecteur DVD

# Magnétoscope/Lecteur DVD

Raccordez un magnétoscope ou un lecteur DVD à votre téléviseur. Le type de câble dépend des bornes de sortie du lecteur.

Vous pouvez raccorder un magnétoscope ou un lecteur DVD à votre téléviseur. Utilisez un câble de raccordement adapté aux bornes de sortie de votre lecteur.

## Connexion HDMI

Câble HDMI (non fourni)
Magnétoscope/lecteur DVD
Téléviseur

####

- Une connexion HDMI est recommandée pour obtenir une qualité d’image optimale.

## Connexion vidéo composante

Câble vidéo composante (non fourni)
Téléviseur
Câble audio (non fourni)
Magnétoscope/lecteur DVD

## Connexion PERITEL

Câble PERITEL (non fourni)
Magnétoscope/lecteur DVD
Téléviseur

####

- Selon le magnétoscope/lecteur DVD raccordé, la connexion PERITEL peut fournir la même qualité d’image qu’une connexion composite.
- Pendant que vous regardez une chaîne numérique, vous pouvez enregistrer le programme en cours sur l’appareil raccordé via une connexion PERITEL. Appuyez sur OPTIONS et sélectionnez [ENR PÉRITEL oui], puis procédez à l’enregistrement sur l’appareil raccordé.

## Connexion composite

Câble vidéo/audio composite (non fourni)
Magnétoscope/lecteur DVD
Téléviseur

## Affichage d’images provenant d’un appareil raccordé

1. Mettez sous tension l’appareil raccordé.

2. Appuyez sur , puis sélectionnez la source d’entrée souhaitée.

Copyright 2011 Sony Corporation