#

# i-Manual en ligne

- Imprimer
- Taille de police

- Page d'accueil >
- Dépannage >
- Problèmes d'image : généralités

# Problèmes d'image : généralités

- De petits points noirs et/ou brillants apparaissent sur l’écran.
- Les images sont déformées.
- Images dépourvues de couleur./Images foncées.
- L’écran est tantôt sombre, tantôt clair.
- Images sans couleur provenant de l’appareil raccordé aux prises COMPONENT IN.
- Image et/ou son déformés.

De petits points noirs et/ou brillants apparaissent sur l’écran.
  - L’écran est composé de pixels. La présence de petits points (pixels) noirs et/ou brillants à l’écran n’est pas le signe d’une défaillance.
Les images sont déformées.
  - Réglez [Motionflow] sur [Standard] ou [Non]. (Pour les modèles compatibles [Motionflow] uniquement.)
  - Modifiez le réglage actuel de [Mode Film].
  - Réglez [LNA] sur [Non] pour améliorer la réception de l’image. (Selon la situation, il se peut que [LNA] ne soit pas disponible.)
  - Réglez la commande [AFT] (Automatic Fine Tuning) afin d’améliorer l’image pour la réception analogique. (Selon votre région/pays, il se peut que la commande [AFT] ne soit pas disponible.)
  - Eloignez le téléviseur des sources de parasites électriques, telles que les téléphones mobiles, les voitures, les motos ou les sèche-cheveux.
  - Si vous utilisez le câble jumelé 300 ohms, éloignez le câble excédentaire du téléviseur ou essayez d’utiliser plutôt le câble coaxial 75 ohms (non fourni). Il est recommandé d’utiliser un câble coaxial 75 ohms de haute qualité (à double blindage).
Images dépourvues de couleur./Images foncées.
  - Sélectionnez [R à Z] dans [Image].
  - Si [Détecteur de présence] est réglé sur [Modéré], l’écran s’assombrit temporairement lorsque le détecteur ne reconnaît aucun trait de visage ou l’image se désactive si aucun mouvement n’est détecté pendant une durée prédéfinie. (Pour les modèles compatibles avec le détecteur de présence intelligent uniquement.)
L’écran est tantôt sombre, tantôt clair.
  - Si [Détecteur de présence] est réglé sur [Modéré], l’écran s’assombrit temporairement lorsque le détecteur ne reconnaît aucun trait de visage ou l’image se désactive si aucun mouvement n’est détecté pendant une durée prédéfinie. (Pour les modèles compatibles avec le détecteur de présence intelligent uniquement.)
Images sans couleur provenant de l’appareil raccordé aux prises COMPONENT IN.
  - Vérifiez que les prises COMPONENT IN sont correctement branchées et que les connecteurs sont solidement insérés.
Image et/ou son déformés.
  - Eloignez le téléviseur des sources de parasites électriques, telles que les voitures, les sèche-cheveux, les appareils Wi-Fi, les téléphones mobiles ou les appareils optiques.
  - Lorsque vous installez un appareil en option, laissez un espace entre celui-ci et le téléviseur.
  - Vérifiez le raccordement de l’antenne/câble.
  - Eloignez des autres câbles le câble d’antenne/du système câblé.
  - Réglez la commande [AFT] (Automatic Fine Tuning) afin d’améliorer l’image/son pour la réception analogique. (Selon votre région/pays, il se peut que la commande [AFT] ne soit pas disponible.)
  - Réglez [LNA] sur [Non] pour améliorer la réception de l’image. (Selon la situation, il se peut que [LNA] ne soit pas disponible.)
  - Réglez [Filtre Audio] sur [Bas] ou [Haut] afin d’améliorer le son pour la réception analogique. (Selon votre région/pays, il se peut que la commande [Filtre Audio] ne soit pas disponible.)

Copyright 2011 Sony Corporation