#

# Internetinis vadovas

- Spausdinti
- Šrifto dydis

- Puslapio viršus >
- Dalių aprašas >
- Dešinė

# Dešinė

- „USB 1“
- „CAM“ sąsaja („Conditional Access Module“)
- „USB 2 (HDD REC)“
- „HDMI IN 2“
- „PC IN“
- „AUDIO OUT“/

1. „USB 1“

   Galite mėgautis USB įrenginyje išsaugotais nuotraukų, muzikos ir vaizdo failais.

   ####

   - Jei ketinate įrašyti į USB HDD įrenginį junkitės prie USB 2 (HDD REC) jungties (lizdo). Negalima įrašyti arba atkurti į USB HDD įrenginį, kuris prijungtas prie USB 1 jungties (lizdo).
2. „CAM“ sąsaja („Conditional Access Module“)

   Teikiama prieiga prie mokamų televizijos paslaugų. Daugiau informacijos ieškokite instrukcijose, kurias gavote su vaizdo kamera.

   ####

   - Nekiškite išmaniosios kortelės tiesiai į TV vaizdo kameros angą. Ją reikia įdėti į dekodavimo modulį „Conditional Access Module“, kurį gavote iš įgaliotojo pardavėjo.
   - Kai kuriose šalyse ir regionuose vaizdo kamera nepalaikoma. Teiraukitės įgaliotojo pardavėjo.
3. „USB 2 (HDD REC)“

   Galite mėgautis USB įrenginyje išsaugotomis nuotraukomis, muzikos ir vaizdo failais ir skaitmeninę transliaciją įrašyti į išorinį USB HDD įrenginį.

4. „HDMI IN 2“

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) teikia nesuspaustą visiškai skaitmeninę garso / vaizdo sąsają tarp televizoriaus ir bet kurios garso / vaizdo įrangos su HDMI. Be to, kai prijungsite įrangą, kuri suderinama su funkcija „HDMI valdymas“, bus palaikomas ryšys su prijungta įranga.

   ####

   - Būtinai naudokite tik patvirtintą HDMI kabelį su HDMI logotipu.
   - Jei jungsite skaitmeninę garso sistemą, kuri suderinama su Audio Return Channel (ARC) technologija, naudokite HDMI IN 1 televizoriaus užpakalinėje dalyje. Jei ne, būtina papildoma jungtis su DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Jei įranga turi DVI jungtį (lizdą), prijunkite ją prie HDMI IN 4 televizoriaus gale per DVI - HDMI adapterio sąsają (nepridedama) ir prijunkite įrenginio garso išvesties jungtis (lizdus) prie PC/HDMI 4 AUDIO IN televizoriaus užpakalinėje dalyje.
5. „PC IN“

   Prijunkite AK kabelį su feritais.

   ####

   - Rekomenduojama naudoti AK kabelius su feritais, pvz., „jungtį D-sub 15“ (ref. 1-793-504-11, galima įsigyti Sony paslaugų centre) arba analogus.
   - Kompiuterio garsui įvesti garso kabeliu prijunkite prie AUDIO IN jungties, esančios televizoriaus užpakalinėje pusėje.
6. „AUDIO OUT“/

   Sujunkite su garso kabeliu arba ausinėmis. Televizoriaus garso galite klausyti per savo stereofoninę sistemą arba ausines.
   Jei norite nustatyti garso išvestį ausinėms arba išorinei garso sistemai, paspauskite HOME ir pasirinkite → [Garsas] → [Ausinės / garso išvestis].

   ####

   - Kai pasirinkę [Ausinės / garso išvestis] nustatysite [Garso išvestis], pasirinkite [Nustatytas] arba [Keičiamas], paspauskite „HOME“ ir pasirinkite → [Garsas] → [Garso išvestis].

Copyright 2011 Sony Corporation