#

# Internetinis vadovas

- Spausdinti
- Šrifto dydis

- Puslapio viršus >
- Dalių aprašas >
- Priekis

# Priekis

- Šviesos jutiklis
- Nuotolinio valdymo jutiklis
- (vaizdo išjungimas / laikmatis)
- (parengtis)
- I (maitinimas)
- „3D Sync“ siųstuvas

1. Šviesos jutiklis

   Jaučia patalpos šviesos lygį ir atitinkamai pritaiko ekrano ryškumą.

   Šalia jutiklio nieko nedėkite. Gali sutrikti jo veikimas.

2. Nuotolinio valdymo jutiklis

   Gauna nuotolinio valdymo pulto signalus.

   Šalia jutiklio nieko nedėkite. Gali sutrikti jo veikimas.

3. (vaizdo išjungimas / laikmatis)

   Pasirinkus [Išjungti vaizdą], pradeda šviesti žaliai.

   Nustačius laikmatį, pradeda šviesti oranžine spalva.

   Naujovinant programinę įrangą įsižiebia ir (arba) mirksi oranžine spalva.

   Pradeda šviesti oranžine spalva, kai nustatote įrašymą su laikmačiu USB HDD įrenginyje arba įrenginyje, kuris prijungtas per SCART jungtį.

   ####

   - Galimybės naudotis USB HDD įrašymo funkcija gali nebūti, nes ji priklauso nuo modelio, regiono ir šalies.
4. (parengtis)

   Pradeda šviesti raudonai, kai televizorius veikia parengties arba AK energijos taupymo režimu, taip pat naujovinant programinę įrangą.

5. I (maitinimas)

   Įjungus televizorių pradeda šviesti žaliai.

   Pradeda šviesti raudonai, kai vyksta įrašymas su laikmačiu į USB HDD įrenginį arba įrenginį, prijungtą per SCART jungtį.

   ####

   - Galimybės naudotis USB HDD įrašymo funkcija gali nebūti, nes ji priklauso nuo modelio, regiono ir šalies.
6. „3D Sync“ siųstuvas

   Skleidžia 3D sinchronizavimo signalą.

   ####

   - Priešais „3D Sync“ siųstuvą nieko nestatykite, nes gali sutrikti jo veikimas.

Copyright 2011 Sony Corporation