#

# i-Manual tiešsaistē

- Drukāt
- Fonta lielums

- Augšējā lapa >
- Daļu apraksts >
- Priekšpuse

# Priekšpuse

- Apgaismojuma sensors
- Tālvadības sensors
- (Izslēgt attēlu/taimeris)
- (Gaidstāve)
- I (Barošana)
- 3D sinhronizācijas raidītājs

1. Apgaismojuma sensors

   Uztver telpas apgaismojuma līmeni un atbilstoši regulē ekrāna spilgtumu.

   Neko nenovietojiet sensora tuvumā. Tas var ietekmēt tā darbību.

2. Tālvadības sensors

   Saņem signālus no tālvadības pults.

   Neko nenovietojiet sensora tuvumā. Tas var ietekmēt tā darbību.

3. (Izslēgt attēlu/taimeris)

   Iedegas zaļā krāsā, kad jūs atlasāt [Izslēgt attēlu].

   Iedegas oranžā krāsā, kad jūs iestatāt taimeri.

   Iedegas un/vai mirgo oranžā krāsā programmatūras atjaunināšanas laikā.

   Iedegas oranžā krāsā, kad jūs iestatāt taimera ierakstīšanu USB HDD ierīcē vai aprīkojumā, kas pievienots ar SCART savienojumu.

   ####

   - Modeļa/reģiona/valsts dēļ iespēja ierakstīt USB HDD ierīcē var nebūt pieejama.
4. (Gaidstāve)

   Izgaismojas sarkanā krāsā, kad jūsu televizors ir gaidstāves režīmā, datora enerģijas taupīšanas režīmā vai programmatūras atjaunināšanas laikā.

5. I (Barošana)

   Iedegas zaļā krāsā, kad televizors ir ieslēgts.

   Iedegas sarkanā krāsā, kad notiek taimera ierakstīšana USB HDD ierīcē vai aprīkojumā, kas pievienots ar SCART savienojumu.

   ####

   - Modeļa/reģiona/valsts dēļ iespēja ierakstīt USB HDD ierīcē var nebūt pieejama.
6. 3D sinhronizācijas raidītājs

   Izdod 3D sinhronizācijas signālu.

   ####

   - Neko nenovietojiet 3D sinhronizācijas raidītāja priekšā. Tas var ietekmēt tā darbību.

Copyright 2011 Sony Corporation