#

# i-Manual online

- Afdrukken
- Formaat lettertype

- Startpagina >
- Beschrijving van de onderdelen >
- Achteraan

# Achteraan

- LAN
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- / AV1
- AV2, / COMPONENT IN
- HDMI IN 1/3/4

1. LAN

   Voor het instellen van een verbinding met een bestaand netwerk via een ethernetkabel.

2. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   U kunt luisteren naar het geluid van de tv op het aangesloten thuisbioscoopsysteem via digitale invoer.

3. RF-ingang die verbinding maakt met uw kabel of antenne.

   ####

   - Voor modellen die satellietontvangst ondersteunen, is er ook een satellietingang beschikbaar.
4. / AV1

   Voor het aansluiten van een SCART-kabel. Wanneer u een analoge decoder aansluit, voert de tv-tuner gecodeerde signalen uit naar de decoder, waarna de decoder deze signalen decodeert vooraleer ze uit te voeren.

   ####

   - De SCART-uitgangsinstelling moet worden doorgevoerd bij het uitvoeren van digitale RF op bepaalde modellen of in bepaalde regio's. Druk op OPTIONS en selecteer vervolgens [SCART REC aan].
5. AV2, / COMPONENT IN

   Deze ingang kan worden gebruikt als composietvideo-ingang of als componentvideo-ingang. Sluit monoapparatuur aan op de L (MONO)-aansluiting.

   Voor composietgebruik maakt u verbinding met AV2 voor videosignalen en met (L/R) van / COMPONENT IN voor audiosignalen.

   Voor componentgebruik gebruikt u Y, PB, PR voor videosignalen en (L/R) voor audiosignalen.

   ####

   - De tv detecteert automatisch de juiste instelling en schakelt tussen AV2 en / COMPONENT IN. Om het type invoer handmatig in te stellen, drukt u op HOME en selecteert u → [Externe ingangen] → [AV2/Component Input].
6. HDMI IN 1/3/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) biedt een niet-gecomprimeerde volledig digitale audio/video-interface tussen deze tv en eventuele A/V-apparatuur die uitgerust is met HDMI. Wanneer u bovendien een apparaat aansluit dat compatibel is met "Controle voor HDMI", wordt communicatie met het aangesloten apparaat ondersteund.

   ####

   - Gebruik enkel een geautoriseerde HDMI-kabel met het HDMI-logo.
   - Wanneer u een digitaal audiosysteem dat compatibel is met Audio Return Channel-technologie (ARC) aansluit, gebruikt u hiervoor HDMI IN 1. Als dit niet het geval is, is een bijkomende verbinding via DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) vereist.
   - Als de apparatuur over een DVI-aansluiting beschikt, sluit u deze aan op HDMI IN 4 via een DVI - HDMI-adapterinterface (niet bijgeleverd) en sluit u de audio-uitgangen van de apparatuur aan op PC/HDMI 4 AUDIO IN.

Copyright 2011 Sony Corporation