#

# i-Manual online

- Skriv ut
- Skriftstørrelse

- Toppen av siden >
- Bruk annet utstyr / Internett >
- Internett / Trådløst LAN >
- Klar for trådløst LAN

# Klar for trådløst LAN

Ved å sette inn den USB trådløse LAN-adapteren UWA-BR100 (per desember 2010) i TV-ens USB-port, kan du opprette en trådløs nettverkstilkobling.

Internett
Modem
Trådløs ruter
(tilgangspunkt)
TV
USB trådløs LAN-adapter

####

- USB trådløs LAN-adapter følger med eller er tilgjengelig som ekstrautstyr, avhengig av TV-modellen din. I noen regioner/land, kan det hende USB trådløse LAN-adapteren ikke er tilgjengelig.
- Hvis TV-en din har to USB-porter, kobler du USB trådløs LAN-adapter til den øvre USB-porten.

## Koble til ditt trådløse LAN

1. Sett opp din trådløse ruter (eller tilgangspunkt).

   For detaljer, henvis til brukerveiledningen til den trådløse ruteren (eller tilgangspunkt).

2. Kontroller ditt trådløse LAN-miljø med følgende diagram.

####

- Tips for direkteoverføring av video uten hakking: Endre innstillingen på din trådløse ruter (eller tilgangspunkt) til 802.11n og 5 GHz hvis mulig. For detaljer om hvordan du endrer innstillingen, henvis til brukerveiledningen til den trådløse ruteren (eller tilgangspunktet).

Bruker du et sikkert trådløst LAN?
JA →
Bruker du en trådløs ruter (eller tilgangspunkt) som er kompatibelt med Wi-Fi Protected Setup (WPS)?
JA →
Hvis din trådløse ruter (eller tilgangspunkt) har en WPS-knapp, gå videre til TYPE 1.
Hvis din trådløse ruter (eller tilgangspunkt) har en PIN-kode, gå videre til TYPE 2.
Hvis din trådløse ruter (eller tilgangspunkt) har en WPS-knapp og PIN-kode, gå videre til TYPE 1.
NEI
↓
NEI
↓
Gå videre til TYPE 4.
Gå videre til TYPE 3.

## TYPE 1: Sikret nettverk som bruker WPS-knappen

1. Kontroller plasseringen av WPS-knappen på din trådløse ruter (eller tilgangspunkt) og bekreft hvordan du bruker den.

2. Trykk på HOME, velg deretter → [Nettverk] → [Nettverksoppsett].
   Oppstartsskjermen vises.

3. Velg [Trådløst oppsett] → [WPS (trykknapp)], følg deretter anvisningene på skjermen.

## TYPE 2: Sikret nettverk som bruker PIN-koden

1. Trykk på HOME, velg deretter → [Nettverk] → [Nettverksoppsett].
   Oppstartsskjermen vises.

2. Velg [Trådløst oppsett] → [WPS (PIN)], følg deretter anvisningene på skjermen.

## TYPE 3: Sikret nettverk som bruker SSID og sikkerhetsnøkkel

1. Kontroller SSID-en (trådløst nettverksnavn) og sikkerhetsnøkkelen (WEP- eller WPA-nøkkel) til din trådløse ruter (eller tilgangspunktet).
   Hvis du ikke kjenner dem, henvis til brukerveiledningen til den trådløse ruteren (eller tilgangspunktet).

2. Trykk på HOME, velg deretter → [Nettverk] → [Nettverksoppsett].
   Oppstartsskjermen vises.

3. Velg [Trådløst oppsett] → [Skann].

4. Velg et nettverk fra listen over skannede trådløse nettverk, følg deretter anvisningene på skjermen.

## TYPE 4: Usikret nettverk som kun bruker SSID

1. Kontroller SSID-en (trådløst nettverksnavn).
   Hvis du ikke kjenner SSID-en, henvis til brukerveiledningen til den trådløse ruteren (eller tilgangspunktet).

2. Trykk på HOME, velg deretter → [Nettverk] → [Nettverksoppsett].
   Oppstartsskjermen vises.

3. Velg [Trådløst oppsett] → [Skann].

4. Velg et nettverk fra listen over skannede trådløse nettverk, følg deretter anvisningene på skjermen.

Copyright 2011 Sony Corporation