#

# Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο i-Manual

- Εκτύπωση
- Μέγεθος γραμματοσειράς

- Επάνω τμήμα σελίδας >
- Δυνατότητες τηλεόρασης "BRAVIA" >
- Ασύρματο LAN

# Ασύρματο LAN

Παρέχει μια σύνδεση ασύρματου δικτύου για την τηλεόραση σας.

Η ενσωματωμένη συσκευή ασύρματου LAN σάς επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στο Internet και στο οικιακό σας δίκτυο. Με αυτήν τη δυνατότητα, μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα ασύρματο LAN και να απολαύσετε τα πλεονεκτήματα της σύνδεσης δικτύου σε ένα περιβάλλον χωρίς καλώδια.

Internet
Ασύρματο Router
(σημείο πρόσβασης)
Μόντεμ
Τηλεόραση

## Σύνδεση στο ασύρματο LAN

1. Ρύθμιση του ασύρματου router (ή του σημείου πρόσβασης).

   Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του ασύρματου σας router (ή του σημείου πρόσβασης).

2. Ελέγξτε το περιβάλλον ασύρματου LAN χρησιμοποιώντας το παρακάτω διάγραμμα.

####

- Συμβουλές για ομαλή ροή βίντεο:
- - Αλλάξτε τη ρύθμιση του ασύρματου δρομολογητή σας (ή του σημείου πρόσβασης) στην επιλογή 802.11n, εάν είναι δυνατόν. Για λεπτομέρειες σχετικά με τρόπο αλλαγής της ρύθμισης ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του ασύρματου δρομολογητή σας (ή του σημείου πρόσβασης).
- - Εάν οι παραπάνω ενέργειες δεν επιφέρουν καμία βελτίωση, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τον προσαρμογέα ασύρματου LAN USB UWA-BR100 και αλλάξτε τη ρύθμιση του ασύρματου δρομολογητή σας (ή του σημείου πρόσβασης) στην επιλογή 5GHz, η οποία μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ροής βίντεο.

Χρησιμοποιείτε ασφαλές ασύρματο LAN;
ΝΑΙ →
Χρησιμοποιείτε ασύρματο router (ή σημείο πρόσβασης) συμβατό με Προστατευμένη ρύθμιση Wi-Fi (WPS);
ΝΑΙ →
Εάν το ασύρματο router σας (ή το σημείο πρόσβασης) διαθέτει ένα κουμπί WPS συνεχίστε με τη διαδικασία του ΤΥΠΟΥ 1.
Εάν το ασύρματο router σας (ή το σημείο πρόσβασης) διαθέτει έναν κωδικό PIN συνεχίστε με τη διαδικασία του ΤΥΠΟΥ 2.
Εάν το ασύρματο router σας (ή το σημείο πρόσβασης) διαθέτει ένα κουμπί WPS καθώς και έναν κωδικό PIN, συνεχίστε με τη διαδικασία του ΤΥΠΟΥ 1.
ΟΧΙ
↓
ΟΧΙ
↓
Προχωρήστε στη διαδικασία του ΤΥΠΟΥ 4.
Προχωρήστε στη διαδικασία του ΤΥΠΟΥ 3.

## ΤΥΠΟΣ 1: Ασφαλές δίκτυο με χρήση του κουμπιού WPS

1. Ελέγξτε τη θέση του κουμπιού WPS στο ασύρματο router σας (ή στο σημείο πρόσβασης) και επαληθεύστε τον τρόπο χρήσης του.

2. Πιέστε το HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε → [Δίκτυο] → [Ρύθμιση δικτύου].
   Εμφανίζεται η οθόνη εκκίνησης.

3. Επιλέξτε [Ασύρματη ρύθμιση] → [WPS (Κουμπί)] και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

## ΤΥΠΟΣ 2: Ασφαλές δίκτυο με χρήση του κωδικού PIN

1. Πιέστε HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε → [Δίκτυο] → [Ρύθμιση δικτύου].
   Εμφανίζεται η οθόνη εκκίνησης.

2. Επιλέξτε [Ασύρματη ρύθμιση] → [WPS (PIN)] και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

## ΤΥΠΟΣ 3: Ασφαλές δίκτυο με χρήση του SSID και του κλειδιού ασφαλείας

1. Ελέγξτε το SSID (όνομα ασύρματου δικτύου) και το κλειδί ασφαλείας (κλειδί WEP ή WPA) του ασύρματου router σας (ή του σημείου πρόσβασης).
   Εάν δεν τα γνωρίζετε, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του ασύρματου router σας (ή του σημείου πρόσβασης).

2. Πιέστε το HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε → [Δίκτυο] → [Ρύθμιση δικτύου].
   Εμφανίζεται η οθόνη εκκίνησης.

3. Επιλέξτε [Ασύρματη ρύθμιση] → [Σάρωση].

4. Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα των ασύρματων δικτύων που έχουν ανιχνευθεί και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

## ΤΥΠΟΣ 4: Μη ασφαλές δίκτυο με χρήση μόνο του SSID

1. Ελέγξτε το SSID (όνομα ασύρματου δικτύου).
   Εάν δεν γνωρίζετε το SSID, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του ασύρματου router σας (ή του σημείου πρόσβασης).

2. Πιέστε το HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε → [Δίκτυο] → [Ρύθμιση δικτύου].
   Εμφανίζεται η οθόνη εκκίνησης.

3. Επιλέξτε [Ασύρματη ρύθμιση] → [Σάρωση].

4. Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα των ασύρματων δικτύων που έχουν ανιχνευθεί και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Copyright 2011 Sony Corporation